ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明回線モニター音レベル(受信)
検索

# 回線モニター音レベル(受信)

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [回線パラメーター設定]
        - [回線モニター音レベル(受信)]

相手機(交換機やTAも含む)が出す音をモニターします。モニター音は0～8の範囲で設定します。

この機能は[回線モニター音]を[ON]に設定したときだけ有効となります。

初期値は[4]です。

#####

- ファクス通信を行う場合、本機と相手機双方が送受信音を発するため、本機で送信・受信どちらかのモニター音を[0]に設定しても、モニター音を消すことはできません。モニター音を消したい場合は、[回線モニター音レベル(送信)]と[回線モニター音レベル(受信)]の両方を[0]に設定するか、[回線モニター音]を[OFF]に設定してください。