ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 SNMP設定
検索

# SNMP設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [SNMP設定]

SNMP(Simple Network Management Protocol)を使って、本機の情報の取得や監視をするための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | SNMPを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[SNMP v1/v2c(IP)] | SNMP v1またはSNMP v2を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[SNMP v3(IP)] | SNMP v3を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[UDPポート番号] | 必要に応じて、UDP ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[161]です。
[SNMP v1/v2c設定] | [SNMP v1/v2c設定]を押して、SNMP v1/v2c に関する設定をします。 [Read Community Name設定]：読取り専用のコミュニティー名を入力します(半角15 文字以内)。初期値は[public]です。 [Write設定]：読み書きを許可するかどうかを選びます。初期値は[有効]です。 [Write Community Name設定]：[Write設定]で[有効]を選んだ場合に、読み書き可能なコミュニティー名を入力します(半角15文字以内)。初期値は[private]です。
[SNMP v3設定] | [SNMP v3設定]を押して、SNMP v3 に関する設定をします。 [Context Name設定]：コンテキスト名を入力します(半角63文字以内)。 [Discovery User 許可]：検出用ユーザーを許可するかどうかを選びます。初期値は[使用する]です。 [Discovery User Name設定]：[Discovery User 許可]で[使用する]を選んだ場合に、検出用ユーザー名を入力します(半角32文字以内)。初期値は[public]です。 [Read User Name設定]：読取り専用のユーザー名を入力します(半角32文字以内)。初期値は[initial]です。 [Security Level]：読取り専用ユーザーの、セキュリティレベルを選びます。初期値は[auth-password/priv-password]です。 [Write User Name設定]：読み書き可能ユーザーのユーザー名を入力します(半角32 文字以内)。初期値は[restrict]です。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティレベルを選びます。初期値は[auth-password/priv-password]です。 [Password設定]：読取り専用ユーザーと読み書き可能ユーザーの、認証パスワードとプライバシパスワードを入力します [暗号化アルゴリズム]：暗号化アルゴリズムを選びます。初期値は[DES]です。 [認証アルゴリズム]：認証アルゴリズムを選びます。初期値は[MD5]です。
[TRAP許可設定] | SNMPのTRAP機能を使った本機の状態の通知を許可するかどうかを選びます。 初期値は[許可]です。
[認証失敗時のTRAP設定] | 認証失敗時にTRAP送信を行うかどうか選びます。 初期値は[無効]です。