ユーザーズガイド

検索

ホームはじめにトレイ1～トレイ4にセットする

# トレイ1～トレイ4にセットする

トレイ1～トレイ4の用紙のセット方法は、同じ手順です。ここでは、トレイ1にセットする手順を説明します。トレイ3、トレイ4はオプションです。

1. トレイ1を引出します。

   #####

   - フィルムには手を触れないように注意してください。

2. セットする用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

3. 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

   - レターヘッド紙(あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙)に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。

   - セットできる用紙のサイズについて詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 用紙はマークを超えないようにセットしてください。

   - 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

4. トレイ1を閉じます。

   用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更を行った場合は、本機で設定を変更するため、手順5へ進みます。
   用紙の補給など、用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

5. 用紙種類と用紙サイズの設定を変更します。

   - 普通紙以外の用紙をセットした場合は、用紙種類の設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。