ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明パケットフィルタリング
検索

# パケットフィルタリング

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [フィルタリング設定]
          - [パケットフィルタリング]

本機に送られてくるパケットに対して、送信元のアドレスによって受信を制限します。また、送信先のアドレスによって送信を制限します。

フィルターの登録はWeb Connectionで行います。フィルターの登録について詳しくは、こちらをごらんください。

設定 | 説明
--- | ---
[設定確認] | 登録されているフィルターの一覧を表示します。 [詳細]：選択したフィルターの設定内容を表示します。 [削除]：選択したフィルターを削除します。
[インポート] | 複数のフィルターをまとめて、USBメモリーからインポートします。 本機からエクスポートしたフィルターを、コンピューターで編集してからインポートする場合などに利用します。
[エクスポート] | 登録されているすべてのフィルターを、USBメモリーにエクスポートします。
[ログ設定] | パケットフィルタリングにより、受信または送信を拒否したパケットの履歴を記録します。 [有効]／[無効]：パケットフィルタリングのログを記録するかどうかを選びます。初期値は[無効]です。 [外部メモリ保存]：パケットフィルタリングのログをUSBメモリーに書出します。[保存件数]で、書出すログの件数を指定します(初期値：[1000])。[実行]をタップすると、書出しが行われます。