ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 PCL設定
検索

# PCL設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [PCL設定]

PCL印刷設定の初期値を設定します。

プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[フォント設定] | 使用するフォントを、レジデントフォントまたはダウンロードフォントから選びます。 [レジデントフォント]：本機に内蔵されているフォントから選びます。 [ダウンロードフォント]：本機にダウンロードしたフォントから選びます。ダウンロードフォントがある場合に表示されます。 [現在のフォント情報]で、現在の設定内容を確認できます。 初期値は[Courier]です。
[シンボルセット] | 使用するフォントシンボルセットを選びます。 初期値は[PC-8、Code Page 437]です。
[フォントサイズ] | フォントサイズの初期値を設定します。 [プロポーショナルフォント]：プロポーショナルフォント(文字ごとに幅が異なるフォント)のフォントサイズを入力します(単位：ポイント)。 初期値は[12.00ポイント]です。 [固定幅フォント]：固定幅フォント(文字ごとの幅が等しいフォント)の幅を入力します(単位：ピッチ)。 初期値は[10.00ピッチ]です。
[ライン/ページ] | テキストデータを印刷するときの、1ページに印刷するライン数を入力します。 初期値は[64ライン]です。
[極細線を描画する] | 縮小印刷するとき、細い線が消えてしまうことを抑止します。 Excelで作成した表罫線のような細線に対して効果がありますが、イラストなどの細線には効果がありません。 初期値は[する]です。
[CR/LFマッピング] | テキストデータを印刷するとき、改行コードを置換えるかどうかを選びます。改行コードを置換える場合は、置換え方法を選びます。 初期値は[しない]です。
[バーコードフォント設定] | バーコードフォントに関する設定をします。 [線幅]：バーコードフォントの線幅を設定します。初期値は[00％]です。 [スペース幅]：バーコードフォントのスペース幅を設定します。初期値は[00％]です。 この機能を使うには、オプションの拡張メモリーとi-Option LK-106が必要です。