ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)

#### 操作パネルでのファクス／スキャン送信の操作ログの取得を許可するには([送信操作ログ])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [セキュリティー詳細]
        - [送信操作ログ]

スキャンまたはファクス送信するときの操作パネルでの操作履歴を、送信操作ログとして取得するかどうかを選びます。セキュリティ上の問題が発生したときの、問題の分析に役立ちます。

[取得する]を選んだ場合は、[送信操作ログ消去]をタップすると、蓄積した送信操作ログを消去できます。

初期値は[取得しない]です。

#####

- 取得した送信操作ログの出力は、[管理者設定]-[環境設定]-[リスト／カウンター]-[送信操作ログ出力]で行います。

#### 操作パネルでのファクス／スキャン送信の操作ログを出力するには([送信操作ログ出力])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リスト／カウンター]
        - [送信操作ログ出力]

保存した送信操作ログを印刷またはUSBメモリーに保存します。

[出力範囲]を指定し、出力方法を選びます。

- 印刷する場合は、[印刷]をタップします。必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。

- USBメモリーに保存する場合は、本機にUSBメモリーを接続し、[外部メモリー保存]をタップします。

#####

- [管理者設定]-[セキュリティー設定]-[セキュリティー詳細]-[送信操作ログ]で[取得する]を選んだ場合に設定できます。

#### ネットワークのエラーコードをタッチパネルに表示するには([エラーコード表示設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [エラーコード表示設定]

ネットワークのエラーコードをタッチパネルに表示するかどうかを選びます。

初期値は[表示しない]です。

#### ユーザーや部門ごとの利用状況、用紙の使用量などを把握するため、ジョブログを取得するには([ジョブログ設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [ジョブログ設定]

ジョブログを取得するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ジョブログ使用設定] | ジョブログを取得するかどうかを選びます。設定変更後、本機を再起動すると、ジョブログの取得を開始します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[自動送信設定] | ジョブログをサーバーへ自動送信するための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#### プリンター関連の不具合解析のため、本機で受信した印刷データのキャプチャーを許可するには([プリントデータキャプチャー])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [セキュリティー詳細]
        - [プリントデータキャプチャー]

プリンター関連の不具合の解析のため、本機で受信した印刷データのキャプチャーを許可するかどうかを選びます。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

初期値は[許可]です。

#### Webブラウザーを使って、本機の操作パネルを遠隔操作するための設定をするには([サーバー設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [リモートパネル設定]
        - [サーバー設定]

別のコンピューターからWebブラウザーを使って、本機の操作パネルを操作するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 別のコンピューターからWebブラウザーを使って、本機の操作パネルを操作するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[サーバー設定] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 [パスワード認証]：必要に応じて、本機へのアクセスを制限するパスワードを設定します(半角64 文字以内)。 初期値は[しない]です。 [IP許可設定]：本機へのアクセスを許可するIPアドレスを指定するかどうかを選びます。[有効]を選んだ場合は、本機へのアクセスを許可するIPアドレスの範囲を入力します。 初期値は[無効]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 初期値は[50443]です。

#### 専用のソフトウェアを使って、本機の操作パネルを遠隔操作するための設定をするには（[クライアント設定]）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [リモートパネル設定]
        - [クライアント設定]

別のコンピューターから専用のソフトウェアを使って、本機の操作パネルを操作するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 別のコンピューターから専用のソフトウェアを使って、本機の操作パネルを操作するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、専用ソフトウェアをインストールしたサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[443]です。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、専用ソフトウェアをインストールしたサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60秒]です。
[サーバーアドレス] | 専用ソフトウェアをインストールしたサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [CN]：証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。
[WebDAVクライアント設定と連動] | プロキシサーバー経由で専用ソフトウェアをインストールしたサーバーにアクセスする場合は、お使いのプロキシサーバーを登録します。 [連動する]：[WebDAVクライアント設定]で登録したプロキシサーバーを使います。 [個別設定]：[WebDAVクライアント設定]で登録したプロキシサーバーとは別に、利用するプロキシサーバーを登録します。 プロキシサーバーのアドレス、ポート番号、プロキシサーバーにログインするためのユーザー名とパスワードを入力します。
[CSRC からのリモートパネル起動] | 遠隔診断システムからのリモートパネルの起動を許可するかどうかを選びます。 初期値は[許可しない]です。

#### 本機の操作パネルの遠隔操作を開始するには([リモートパネル操作])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [リモートパネル操作]

本機の操作パネルの遠隔操作を開始します。

#####

- 管理者によって、リモートパネルの使用環境が設定されている場合に表示されます。リモートパネルの使用環境の設定について詳しくは、こちらをごらんください。