ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す本機の基本情報を設定したい(管理者向け)

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)

#### 本機の管理者の名前、メールアドレス、内線番号を登録するには([管理者登録])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [管理者/本体登録]
      - [管理者登録]

本機の管理者の名前やメールアドレス、内線番号を登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[管理者名] | 本機の管理者の名前を入力します(半角20文字／全角10文字以内)。
[E-mailアドレス] | 本機の管理者のメールアドレスを入力します(半角128文字以内)。 このメールアドレスが、E-mail送信の発信元アドレスとして使われます。そのため、E-mail送信機能をお使いになる場合は、設定が必要です。
[会社名] | 会社名を入力します（全角／半角80文字以内）。
[組織名] | 組織名を入力します（全角／半角80文字以内）。
[内線番号] | 本機の管理者の内線番号をテンキーで入力します(8桁以内)。

#####

- 登録した内容は、[ヘルプメニュー]の[サービス/管理者情報]から、ユーザーが確認できます。

#### 本機の名前やメールアドレスを登録するには([本体アドレス登録])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [管理者/本体登録]
      - [本体アドレス登録]

本機の装置名とメールアドレスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[装置名] | 本機の名前を入力します(半角80文字以内)。 [装置名]は、スキャン送信する場合などに、自動で命名されるファイル名の一部となります。
[E-mailアドレス] | 本機のメールアドレスを入力します(半角320文字以内)。 このメールアドレスが、インターネットファクスの発信元アドレスとして使われます。そのため、インターネットファクス機能をお使いになる場合は、設定が必要です。

#### 本機の日時を設定するには([日時設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [日時設定]

本機の日時とタイムゾーンを手動で設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[現在時刻] | 現在の日時を入力します。 [時刻補正実行]：NTPサーバーを利用して本機の日時を自動で調整します。[タイムゾーン]にUTC(協定世界時)との時差を設定して、[時刻補正実行]をタップすると、時刻補正を実行します。 [管理者設定]-[ネットワーク設定]-[詳細設定]-[時刻補正設定]でNTPサーバーを登録している場合に利用できます。
[タイムゾーン] | NTPサーバーを利用して本機の時刻を自動で調整する場合に、UTC(協定世界時)との時差を30分単位で設定します。

#### 本機の時刻を自動調整するためのNTPサーバーを登録するには([時刻補正設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [時刻補正設定]

NTP(Network Time Protocol)サーバーを利用して、本機の日時を自動調整するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | NTPサーバーを利用して、本機の日時を自動調整するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[IPv6自動取得] | IPv6環境でお使いの場合は、NTPサーバーのアドレスを、DHCPv6によって自動で設定するかどうかを選びます。 初期値は[する]です。
[NTPサーバー設定] | Webサービスを使って印刷またはスキャンするときに利用する、ディスカバリプロキシサーバーを登録します。 登録する番号を選び、次の項目を設定します。
| [ホストアドレス] | NTPサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」
[ポート番号] | 必要に応じて、NTPサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[123]です。
[時刻補正実行] | NTPサーバーに接続して、本機の日時を調整します。
[自動時刻補正] | 定期的にNTPサーバーに接続して、自動で日時調整するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[ポーリング間隔] | [自動時刻補正]で[する]を選んだ場合に、自動で日時調整を行う間隔を指定します。 初期値は[24時間]です。

#### 本機にサマータイムを適用するには([サマータイム設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [サマータイム設定]

サマータイムを適用するかどうかを選びます。サマータイムを適用する場合は、サマータイム時間と、開始／終了日時を指定します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用設定] | 本機にサマータイムを適用するかどうかを選びます。 [する]を選んだ場合は、サマータイムとして進める時間を入力します。現在設定されている時刻に、サマータイムとして進める時間を足した時刻に切換わります。 初期値は[しない]です。
[開始/終了設定] | [使用設定]で[する]を選んだ場合に、サマータイムを適用する開始日時と終了日時を指定します。 [週/曜日]または[日]を選び、開始日時と終了日時をそれぞれ指定します。