ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール送信先のドメインを制限する

# 送信先のドメインを制限する

E-mail送信、インターネットファクス、IPアドレスファクスの送信先のドメインを制限します。

本機から外部への送信を制限することで、セキュリティを強化できます。

管理者モードの[ネットワーク]-[送信ドメイン制限設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[送信ドメイン制限設定] | 送信先のドメインを制限する場合は、[制限する]を選びます。 初期値は[制限しない]です。
[制限種別] | 送信先ドメインを制限する方法を選びます。 拒否するドメインを指定する場合は、[送信拒否]を選びます。 許可するドメインを指定する場合は、[送信許可]を選びます。
[送信許可リスト] | [制限種別]で[送信許可]を選んだ場合に、送信先として許可するドメインを指定します。 ドメインのIPアドレスまたはドメイン名を入力します(255バイト以内)。 「?」は1個の任意の文字として解釈されます。 「*」は0個以上の任意の文字として解釈されます。 一度に5件のドメインが表示されます。リストから表示したいページを選んで[Go]をクリックすると、他のドメインを表示できます。
[送信拒否リスト] | [制限種別]で[送信拒否]を選んだ場合に、送信先として拒否するドメインを指定します。 ドメインのIPアドレスまたはドメイン名を入力します(255バイト以内)。 「?」は1個の任意の文字として解釈されます。 「*」は0個以上の任意の文字として解釈されます。 一度に5件のドメインが表示されます。リストから表示したいページを選んで[Go]をクリックすると、他のドメインを表示できます。
[共有宛先の制限確認] | 本機に登録されている宛先に、送信不可の宛先が含まれているかどうかを確認します。

#####

- [制限種別]で[送信許可]を設定すると、[送信拒否リスト]で設定した内容は削除されます。

- [制限種別]で[送信拒否]を設定すると、[送信許可リスト]で設定した内容は削除されます。