ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す余分な部分を消去してコピーする

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 余分な部分を消去してコピーする

#### 原稿の端部(ふち)にある文字や影を消去してコピーするには(［枠消し］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [消去]
      - [枠消し]

原稿の周囲4辺を同じ幅で消去します。辺ごとに異なる幅を指定して消去することもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 枠消しを設定するときに[ON]を選びます。
[枠全体] | 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去するときに選びます。 [消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[上]／[下]／[左]／[右] | 原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去するときに選びます。 [枠全体]のチェックを外し、辺([上][下][左][右])を選び、[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、辺ごとに消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 消去しない場合は、[消去する]の設定を解除します。

#### 本などの厚みのある原稿を、原稿以外の部分が黒くならないようにコピーするには(［原稿外消去］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [消去]
      - [原稿外消去]

ADFを開いたまま、原稿ガラス上に原稿をセットしてコピーするときに、原稿を自動的に検知し、原稿以外の部分の影を消去します。

#####

- 原稿ガラス上の読込みエリアは、コピーする用紙サイズと同じ大きさです。原稿は、読込みエリア内にセットしてください。

- 自動的に検知できる原稿サイズは10 mm 10 mm以上です。検知できなかった場合は、白紙が排紙されます。

- 原稿画像が先端や後端で欠損する場合があります。

#####

消去方法は、[斜角消去]と[矩形消去]から選べます。詳しくは、こちらをごらんください。

- [斜角消去]：原稿の下地が薄い場合は、原稿とその外側の区別がつきやすいため、原稿の外側(外部の光による影)を消去してコピーします。

- [矩形消去]：原稿の下地が濃い場合は、原稿とその外側の区別がつきにくく、原稿の外側(外部の光による影)も残したままコピーします。