ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す拡張機能を有効化したい(管理者向け)

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# 拡張機能を有効化したい(管理者向け)

#### ライセンス管理サーバーに登録するリクエストコードを取得するには([リクエストコード発行])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ライセンス管理設定]
      - [リクエストコード発行]

ライセンス管理サーバー(LMS)に登録する、本機のリクエストコードを発行します。

拡張機能を有効化するためには、LMSにアクセスして、機能コードとライセンスコードを取得する必要があります。リクエストコードは、LMSにアクセスして機能コードとライセンスコードの発行を要求するときに必要となります。

#### 拡張機能を有効にするために、機能コードとライセンスコードを入力するには([機能有効化])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ライセンス管理設定]
      - [機能有効化]

拡張機能を有効化するために必要な情報を入力します。

設定 | 説明
--- | ---
[機能/ライセンスコード] | 拡張機能を識別するための機能コードと、拡張機能を有効化するためのライセンスコードを入力して、拡張機能を有効化します。
[トークンコード] | トークン証書に記載されているトークン番号を入力して、拡張機能を有効化します。

#### 有効化している拡張機能の一覧を確認するには([有効機能一覧])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ライセンス管理設定]
      - [有効機能一覧]

有効になっている拡張機能の一覧を表示します。

#### 本機のWebブラウザー機能を有効にするには([Webブラウザー設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [Webブラウザー設定]

本機のWebブラウザー機能を有効にするかどうかを選びます。Webブラウザー機能を有効にする場合は、Webブラウザーで表示するサイトで、ファイルを操作することを許可するかどうかを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[Webブラウザー使用設定] | 本機のWebブラウザー機能を有効にするかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[ファイル操作許可設定] | Webブラウザーで表示するサイトで、ファイルを操作することを許可するかどうかを設定します。 [アップロード]：本機でスキャンしたデータをアップロードすることを許可するかどうかを選びます。指定したサイトに限りアップロードできるようにする場合は、[許可URLのみ]を選び、ファイルのアップロードを許可するサイトのURLを入力します（半角256文字以内）。初期値は[使用する]です。 [ダウンロード]：ファイルを本機へダウンロードすることを許可するかどうかを選びます。指定したサイトに限りダウンロードできるようにする場合は、[許可URLのみ]を選び、ファイルのダウンロードを許可するサイトのURLを入力します（半角256文字以内）。初期値は[使用する]です。

#####

- Webブラウザー機能を有効にする前に、本機がインターネットに接続できることを確認してください。

- Webブラウザー機能の有効／無効を切換えると、本機が自動的に再起動します。

#### 音声ガイド機能を有効にするには([音声ガイド設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [音声ガイド設定]

音声ガイド機能を有効にするかどうかを選びます。初期値は[しない]です。

#####

- この機能を使うには、オプションの拡張メモリー、i-Option LK-104 v3、ローカル接続キットが必要です。

#### ユビキタスプリント機能の使用環境を設定するには([ユビキタスプリント設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [システム連携]
      - [ユビキタスプリント設定]

ユビキタスプリント機能に関する設定をします。

ユビキタスプリントは、複数の本体でユビキタスグループを構成し、コンピューターから本体に蓄積した印刷ジョブを、ユビキタスグループ内の任意の本体から印刷できる機能です。

設定 | 説明
--- | ---
[クライアント機能設定] | ユビキタスプリントのクライアント機能を設定します。 クライアント機能の設定を有効にすると、有効にした本体からストレージ機に蓄積された印刷ジョブを実行できるようになります。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[プリントストレージ機能設定] | ユビキタスプリントのストレージ機能を設定します。 ストレージ機能の設定を有効にすると、コンピューターから送信される印刷ジョブをストレージ機に蓄積できるようになります。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[トポロジー機能設定] | ユビキタスプリントのトポロジー機能を設定します。 トポロジー機能の設定を有効にすると、有効にした本体がユビキタスグループの構成情報を管理できるようになります。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPP認証設定] | クライアント機がユビキタスプリントのプロトコルにIPPを使い、かつIPP認証が有効の場合に、IPP認証を行うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[参加グループ設定] | 自機がストレージ機またはクライアント機の場合に、参加するユビキタスグループを設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[グループ内状態一覧] | 自機が参加するユビキタスグループに所属する、各本体の状態を確認できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユビキタスプリントのクライアント機能を使うには、オプションのi-Option LK-114が必要です。加えて、Webブラウザー機能が有効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます 。

- ユビキタスプリントのストレージ機能を使うには、オプションの拡張メモリーとi-Option LK-114が必要です。

- ユビキタスプリントのトポロジー機能を使うには、オプションの拡張メモリーとi-Option LK-114が必要です。