ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機の証明書を作成してSSLで通信する

# 本機の証明書を作成してSSLで通信する

- 概要
- 出荷時に登録されている証明書を使う
- 証明書を自己作成する
- 認証局に証明書の発行要求をする

## 概要

本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化して、セキュリティを強化できます。

本機の証明書を使って、本機とコンピューターとの間でSSL通信を行います。本機には、出荷時に証明書が登録されているため、本機でSSL/TLS を有効にするだけで、設置後すぐにSSL による暗号化通信ができます。

本機は、複数の証明書を管理し、用途(プロトコル)に応じて使い分けることもできます。証明書は、新しく自己作成したり、CA局(認証局)から発行された証明書をインストールしたりできます。

本機で、証明書を利用する方法は次のとおりです。

利用方法 | 説明
--- | ---
出荷時に登録されている証明書を利用する | 出荷時に本機に登録されている証明書をそのまま利用できます。
自己作成した証明書を利用する | 本機で証明書を作成します。 CA(認証局)を必要とせず、証明書の作成に必要な情報を入力するだけで、証明書を利用できます。
CA(認証局)から発行された証明書を利用する | 本機で、証明書発行要求データを作成し、信頼できるCA(認証局)に、本機の証明書の発行を依頼します。認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

#####

- 他の装置からエクスポートした証明書を、本機にインポートして使うこともできます。詳しくは、こちらをごらんください。

- 証明書を用途(プロトコル)に応じて使い分ける方法について詳しくは、こちらをごらんください。

## 出荷時に登録されている証明書を使う

SSL通信を有効にするログインモードを選びます。また、SSLの暗号化強度を選びます。

管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[SSL使用設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL/TLS使用モード] | SSL通信を行うログインモードを選びます。 [管理者モードのみ]：管理者モードだけSSLで通信します。 [管理者モードとユーザーモード]：管理者モードとユーザーモードの両方をSSLで通信します。 [なし]：SSLで通信しません。 初期値は[なし]です。
[暗号強度] | SSLの暗号強度を選びます。 お使いの環境に合わせて選んでください。 初期値は[AES-256, 3DES-168, RC4-128]です。
[SSL/TLSバージョン設定] | 使用するSSLのバージョンを選びます。お使いの環境に合わせて選んでください。

## 証明書を自己作成する

本機で証明書を作成します。CA(認証局)を必要とせず、証明書の作成に必要な情報を入力するだけで、証明書を利用できます。

1. 管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書を自己で作成しインストールする]で、証明書の作成に必要な情報を入力し、[OK]をクリックします。

   証明書が作成され、本機にインストールされます。証明書を作成するのに数分かかる場合があります。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [コモンネーム] | 本機のIPアドレスを表示します。
   [組織名] | 組織名、団体名を入力します(ASCII 63文字以内)。
   [部門名] | 部門名を入力します(ASCII 63文字以内)。 空白でも登録できます。
   [市区町村名] | 市区町村名を入力します(ASCII 127文字以内)。
   [都道府県名] | 都道府県名を入力します(ASCII 127文字以内)。
   [国別記号] | 国名を入力します。ISO03166で規定されている国コードで入力します(ASCII 2文字)。 アメリカ：US、イギリス：GB、イタリア：IT、オーストラリア：AU、オランダ：NL、カナダ：CA、スペイン：ES、チェコ：CZ、中国：CN、デンマーク：DK、ドイツ：DE、日本：JP、フランス：FR、ベルギー：BE、ロシア：RU
   [管理者アドレス] | 本機の管理者の、メールアドレスを入力します(スペースを除く半角128文字以内)。 管理者モードの[環境設定]-[本体登録]で、すでに管理者のメールアドレスを登録している場合は、登録したメールアドレスを表示します。
   [有効開始の日付] | 証明書の有効期間の、開始日を表示します。 この画面を表示したときの本機の日時を表示します。
   [有効期間] | 証明書の有効期間を、開始日からの経過日数で入力します。
   [暗号鍵の種類] | 暗号鍵の種類を選びます。

2. 証明書のインストールが完了したら、SSL通信を有効にします。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

## 認証局に証明書の発行要求をする

本機で、証明書発行要求データを作成し、信頼できるCA(認証局)に、本機の証明書の発行を依頼します。認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

1. 管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書の発行要求をする]で、証明書の発行に必要な情報を入力し、[OK]をクリックします。

   認証局に送付するための、証明書発行要求データが作成されます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [コモンネーム] | 本機のIPアドレスを表示します。
   [組織名] | 組織名、団体名を入力します(ASCII 63文字以内)。
   [部門名] | 部門名を入力します(ASCII 63文字以内)。 空白でも登録できます。
   [市区町村名] | 市区町村名を入力します(ASCII 127文字以内)。
   [都道府県名] | 都道府県名を入力します(ASCII 127文字以内)。
   [国別記号] | 国名を入力します。ISO03166で規定されている国コードで入力します(ASCII 2文字)。 アメリカ：US、イギリス：GB、イタリア：IT、オーストラリア：AU、オランダ：NL、カナダ：CA、スペイン：ES、チェコ：CZ、中国：CN、デンマーク：DK、ドイツ：DE、日本：JP、フランス：FR、ベルギー：BE、ロシア：RU
   [管理者アドレス] | 本機の管理者の、メールアドレスを入力します(スペースを除く半角128文字以内)。 管理者モードの[環境設定]-[本体登録]で、すでに管理者のメールアドレスを登録している場合は、登録したメールアドレスを表示します。
   [暗号鍵の種類] | 暗号鍵の種類を設定します。

2. [保存]をクリックします。

   - 証明書発行要求データをファイルとしてコンピューターに保存します。

3. 証明書発行要求データを、認証局へ送ります。

   認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

4. 管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をインストールする]で、CA(認証局)から送られてきたテキスト形式のデータを貼付け、[インストール]をクリックします。

5. 証明書のインストールが完了したら、SSL通信を有効にします。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。