ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明フィルタリング設定
検索

# フィルタリング設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [フィルタリング設定]

本機に対するネットワークからのアクセスを制限するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[フィルタリング種別] | ネットワークからのアクセスを制限する方法を選択します。 [IPアドレスフィルタリング]：本機にアクセスできる機器を、IPアドレスの範囲によって制限します。 [簡易IPフィルタリング]：本機にアクセスできる機器をIPアドレス(IPv4/IPv6)で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。 [パケットフィルタリング]：本機に送られてくるパケットに対して、送信元のアドレスによって受信を制限します。また、送信先のアドレスによって送信を制限します。 [フィルタリングしない]：フィルタリングを行いません。 初期値は[簡易IPフィルタリング]です。
[設定] | フィルタリング種別ごとの設定をします。
| [IPアドレスフィルタリング] | IPアドレスフィルタリングの設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[簡易IPフィルタリング] | 簡易IPフィルタリングの設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[パケットフィルタリング] | パケットフィルタリングの設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。