ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ユビキタスプリント設定
検索

# ユビキタスプリント設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [システム連携]
      - [ユビキタスプリント設定]

ユビキタスプリント機能に関する設定をします。

ユビキタスプリントは、複数の本体でユビキタスグループを構成し、コンピューターから本体に蓄積した印刷ジョブを、ユビキタスグループ内の任意の本体から印刷できる機能です。

設定 | 説明
--- | ---
[クライアント機能設定] | ユビキタスプリントのクライアント機能を設定します。 クライアント機能の設定を有効にすると、有効にした本体からストレージ機に蓄積された印刷ジョブを実行できるようになります。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[プリントストレージ機能設定] | ユビキタスプリントのストレージ機能を設定します。 ストレージ機能の設定を有効にすると、コンピューターから送信される印刷ジョブをストレージ機に蓄積できるようになります。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[トポロジー機能設定] | ユビキタスプリントのトポロジー機能を設定します。 トポロジー機能の設定を有効にすると、有効にした本体がユビキタスグループの構成情報を管理できるようになります。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[IPP認証設定] | クライアント機がユビキタスプリントのプロトコルにIPPを使い、かつIPP認証が有効の場合に、IPP認証を行うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[参加グループ設定] | 自機がストレージ機またはクライアント機の場合に、参加するユビキタスグループを設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[グループ内状態一覧] | 自機が参加するユビキタスグループに所属する、各本体の状態を確認できます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユビキタスプリントのクライアント機能を使うには、オプションのi-Option LK-114が必要です。加えて、Webブラウザー機能が有効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます 。

- ユビキタスプリントのストレージ機能を使うには、オプションの拡張メモリーとi-Option LK-114が必要です。

- ユビキタスプリントのトポロジー機能を使うには、オプションの拡張メモリーとi-Option LK-114が必要です。