ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明時刻補正設定
検索

# 時刻補正設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [時刻補正設定]

NTP(Network Time Protocol)サーバーを利用して、本機の日時を自動調整するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | NTPサーバーを利用して、本機の日時を自動調整するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[IPv6自動取得] | IPv6環境でお使いの場合は、NTPサーバーのアドレスを、DHCPv6によって自動で設定するかどうかを選びます。 初期値は[する]です。
[NTPサーバー設定] | Webサービスを使って印刷またはスキャンするときに利用する、ディスカバリプロキシサーバーを登録します。 登録する番号を選び、次の項目を設定します。
| [ホストアドレス] | NTPサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」
[ポート番号] | 必要に応じて、NTPサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[123]です。
[時刻補正実行] | NTPサーバーに接続して、本機の日時を調整します。
[自動時刻補正] | 定期的にNTPサーバーに接続して、自動で日時調整するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[ポーリング間隔] | [自動時刻補正]で[する]を選んだ場合に、自動で日時調整を行う間隔を指定します。 初期値は[24時間]です。