ユーザーズガイド

検索

ホームプリント接続方法を確認する

# 接続方法を確認する

- Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016をお使いの場合

## Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016をお使いの場合

本機とコンピューターとの接続方法によって、プリンタードライバーのインストール方法が異なります。また、ネットワーク接続でお使いになる場合は、印刷のためのプロトコルが複数あり、プロトコルによってプリンタードライバーのインストール方法が異なります。

プリンターの追加ウィザードでセットアップが可能な接続方法

接続方法 | 説明
--- | ---
LPR | LPR(Line Printer Remote)プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルを使い、印刷ポートにLPRを使います。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
Port 9100 | Port 9100プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルを使い、印刷ポートにRAW を使います。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
SMB | Windowsでファイル共有やプリンター共有を実現するSMB(Server Message Block) を利用したネットワーク接続です。TCP/IP のプロトコルに対応しています。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
IPP/IPPS | IPP(Internet Printing Protocol)プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IP プロトコルのHTTP(HyperText Transfer Protocol)を利用し、インターネット経由で印刷できます。 IPPSは、SSLによる暗号化通信をするIPPです。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
Web サービスプリント | WindowsコンピューターのWebサービス機能に対応した接続で、ネットワーク上のプリンターを自動的に検出して接続します。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
USB | USB ポートによる接続です。

プラグアンドプレイでセットアップが可能な接続方法

接続方法 | 説明
--- | ---
USB | USB ポートによる接続です。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザーズガイドでは、フォルダー名やファイル名をルートから記述していない場合があります。

- Windows用プリンタードライバーを手動でインストールする場合は、ファイルはすべてJA(Japanese)フォルダー内のドライバーファイルを指定してください。