ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール PCL印刷設定の初期値を設定する

# PCL印刷設定の初期値を設定する

PCL印刷に関する設定をします。PCLのシンボルセットなどの初期値を設定します。

管理者モードの[プリンター設定]-[PCL設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[シンボルセット] | 使用するフォントシンボルセットを選びます。 初期値は[PC-8, Code Page 437]です。
[タイプフェイス] | 使用するフォントを、レジデントフォントまたはダウンロードフォントから選びます。 [レジデントフォント]：本機に内蔵されているフォントから選びます。 [ダウンロードフォント]：本機にダウンロードしたフォントから選びます。ダウンロードフォントがある場合に表示されます。 初期値は[Courier]です。
[フォントサイズ] | フォントサイズの初期値を設定します。 [プロポーショナルフォント]：プロポーショナルフォント(文字ごとに幅が異なるフォント)のフォントサイズを入力します(単位：ポイント)。 初期値は[12.00ポイント]です。 [固定幅フォント]：固定幅フォント(文字ごとの幅が等しいフォント)の幅を入力します(単位：ピッチ)。 初期値は[10.00ピッチ]です。
[ライン/ページ] | テキストデータを印刷するときの、1ページに印刷するライン数を入力します。 初期値は[64]ラインです。
[CR/LFマッピング] | テキストデータを印刷するとき、改行コードを置換えるかどうかを選びます。改行コードを置換える場合は、置換え方法を選びます。 初期値は[しない]です。
[バーコードフォント設定] | バーコードフォントに関する設定をします。 [バーコード線幅]：バーコードフォントの線幅を設定します。初期値は[0]です。 [バーコードスペース幅]：バーコードフォントのスペース幅を設定します。初期値は[0]です。 この機能を使うには、オプションの拡張メモリーとi-Option LK-106が必要です。
[極細線を描画する] | 縮小印刷するとき、細い線が消えてしまうことを抑止します。 Excelで作成した表罫線のような細線に対して効果がありますが、イラストなどの細線には効果がありません。 初期値は[する]です。
[明度] | コンピューターから印刷するときの明度を調整します。 PCLドライバーで設定されている明度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。 初期値は[0]です。
[コントラスト] | コンピューターから印刷するときのコントラストを調整します。 PCLドライバーで設定されているコントラストの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。 初期値は[0]です。