ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプションの仕様を確認する

# オプションの仕様を確認する

- FAXキット FK-513仕様
- 自動両面原稿送り装置 DF-628仕様
- 給紙キャビネット PC-113仕様
- 給紙キャビネット PC-213仕様
- 給紙キャビネット PC-413仕様
- フィニッシャー FS-534仕様
- フィニッシャー FS-534 SD仕様
- パンチキット PK-520仕様
- フィニッシャー FS-533仕様
- パンチキット PK-519仕様
- セパレーター JS-506仕様
- 認証装置 AU-102仕様
- 認証装置 AU-201S仕様
- アップグレードキット UK-212仕様
- アップグレードキット UK-215仕様

## FAXキット FK-513仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FK-513
伝送規格 | スーパーG3
適応回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線
通信解像度 | 超高精細： 600 dpi 600 dpi 高精細： 16 dot/mm 15.4 line/mm、400 dpi 400 dpi 精細： 8 dot/mm 7.7 line/mm、200 dpi 200 dpi 普通： 8 dot/mm 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ 21600/24000/26400/28800/31200/33600 bps
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ | 原稿ガラス： 297 431.8 mm(A3サイズ) ADF： 297 mm 1000 mm(普通／精細／高精細) 297 mm 431.8 mm(超高精細／手動送信)
記録紙サイズ | 297 420 mm(A3サイズ) 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
短縮ダイヤル | 2000件
プログラムダイヤル | 400件
グループ登録 | 100件
順次同報通信 | 最大600件

## 自動両面原稿送り装置 DF-628仕様

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2 両面原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時：最大1000 mm)
原稿積載量 | 100枚(80 g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿読取り速度 | ※コピー時(モノクロ、A4 、解像度600 dpi) 片面：36枚／分 両面：17面／分
電源 | 本体より供給
大きさ(幅奥行高さ) | 585 mm 504 mm 127 mm
質量 | 約9 kg

## 給紙キャビネット PC-113仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PC-113
ユニット構成 | 給紙トレイ1段
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 220 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～ A5
給紙容量 | 普通紙：500枚(80 g/m2) 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 15 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 564 mm 640 mm 356.3 mm
質量 | 約23 kg

## 給紙キャビネット PC-213仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PC-213
ユニット構成 | 給紙トレイ2段
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 220 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～ A5
給紙容量 | 上段(トレイ3) 普通紙：500枚(80 g/m2) 厚紙：150枚 下段(トレイ4) 普通紙：500枚(80 g/m2) 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 15 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 564 mm 640 mm 356.3 mm
質量 | 約26 kg

## 給紙キャビネット PC-413仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PC-413
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 220 g/m2)
用紙サイズ | A4
収容枚数 | 普通紙：2500枚(80 g/m2) 厚紙：1000枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 15 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 564 mm 640 mm 356.3 mm
質量 | 約24.5 kg

## フィニッシャー FS-534仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FS-534
用紙サイズ （第1トレイ） | A3～A5、B6 、A6 、はがき
用紙サイズ （第2トレイ） | グループ／ソート | A3～A5
仕分けグループ／仕分けソート | A3 ～ B5、A5
ステープル | A3～B5、A5
トレイ容量 （第1トレイ） | 普通紙：200枚 厚紙：20枚
トレイ容量 （第2トレイ） | ソート／グループ | 普通紙 A4、B5：3000枚 B4以上：1500枚 A5以下：500枚 厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
仕分けソート／仕分けグループ | 普通紙 A4、B5：3000枚 B4以上：1500枚 A5：500枚 厚紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
ステープル | 普通紙 2枚 ～ 9枚：100部 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚以上：20部 厚紙：20部 ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm ※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3～B5、A5 )
ステープル枚数 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | 最大50枚
厚紙(91 g/m2 ～ 120 g/m2) | 最大30枚
厚紙(121 g/m2 ～ 150 g/m2) | 最大15枚
装着可能オプション | パンチキット PK-520
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 105 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 528 mm 635 mm 1023 mm トレイ引出し時：658 mm 635 mm 1065 mm
質量 | 約36 kg

## フィニッシャー FS-534 SD仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FS-534 SD
用紙サイズ （第1トレイ） | A3～A5、B6 、A6 、はがき
用紙サイズ （第2トレイ） | グループ／ソート | A3～A5
仕分けグループ／仕分けソート | A3 ～ B5、A5
ステープル | A3～B5、A5
トレイ容量 （第1トレイ） | 普通紙：200枚 厚紙：20枚
トレイ容量 （第2トレイ） | ソート／グループ | 普通紙 A4、B5：2000枚 B4以上：1500枚 A5以下：500枚 厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
仕分けソート／仕分けグループ | 普通紙 A4、B5：2000枚 B4以上：1500枚 A5：500枚 厚紙：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
ステープル | 普通紙 2枚 ～ 9枚：100部 10枚 ～ 20枚：50部 21枚 ～ 30枚：30部 31枚 ～ 40枚：25部 41枚以上：20部 厚紙：20部 ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm ※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3～B5、A5 )
ステープル枚数 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | 最大50枚
厚紙(91 g/m2 ～ 120 g/m2) | 最大30枚
厚紙(121 g/m2 ～ 150 g/m2) | 最大15枚
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り
中とじ用紙サイズ | 中とじ／中折り：A3、B4、A4 三つ折り：A4
中とじ用紙種類 | 中とじ | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 150 g/m2) * * 表紙だけ使用可能です。
中折り | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 150 g/m2) * * 1枚だけ使用可能です。
三つ折り | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
中とじ最大積載枚数 | 中とじ／中折り | 1枚 ～ 3枚：20部 4枚 ～ 10枚：10部 11枚 ～ 20枚：5部
三つ折り | 1枚：30部 2枚 ～ 3枚：10部
中とじ枚数 | 最大20枚 とじ枚数例：表紙(60 g/m2 ～ 150 g/m2)1枚+普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)19枚
折り枚数 | 中折り | 通常モード：5枚 厚紙モード：1枚
三つ折り | 1枚 ～ 3枚
装着可能オプション | パンチキット PK-520
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 105 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 528 mm 635 mm 1023 mm トレイ引出し時：658 mm 635 mm 1065 mm
質量 | 約60 kg

## パンチキット PK-520仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PK-520
適用 | フィニッシャー FS-534、フィニッシャー FS-534 SD
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～B5
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 220 g/m2)
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ(幅奥行高さ) | 61 mm 492 mm 142 mm
質量 | 約1.8 kg

## フィニッシャー FS-533仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FS-533
用紙サイズ | グループ／ソート | A3～A5、B6 、A6 、はがき
仕分けグループ／仕分けソート | A3～B5
ステープル | A3～B5
用紙種類 | グループ／ソート | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 220 g/m2)、OHP フィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙
仕分けグループ／仕分けソート | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 220 g/m2)
ステープル | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 150 g/m2)
トレイ容量（第1トレイ） | グループ／ソート、仕分けグループ／仕分けソート | 普通紙 A4、B5：500枚 B4以上：250枚 厚紙：10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：73 mm B4以上：36 mm
ステープル | 普通紙 A4、B5：50部 B4以上：30部 厚紙：枚数規定無し ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：73 mm B4以上：36 mm
ステープル枚数 | A4以下：50枚 B4以上：30枚 とじ枚数例：厚紙(150 g/m2)2枚+普通紙(90 g/m2)48枚
装着可能オプション | パンチキット PK-519
電源 | 本体より供給
消耗品 | ステープル針：ステイプルキット SK-602
最大消費電力 | 40 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 472.5 mm 583.5 mm 194.7 mm
質量 | 約12 kg

## パンチキット PK-519仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PK-519
適用 | フィニッシャー FS-533
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～B5
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 157 g/m2)
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ(幅奥行高さ) | 110.2 mm 483.5 mm 203.2 mm
質量 | 約3.2 kg

## セパレーター JS-506仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | JS-506
用紙サイズ | 第1トレイ | A3～A5、B6 、A6 、はがき
第2トレイ | グループ／ソート：A3～A5、B6 、A6 、はがき 仕分けグループ／仕分けソート：A3 ～ B5
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 220 g/m2)、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙
用紙積載量 （第1トレイ） | 普通紙：100枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、インデックス紙：10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ22.5 mm を超えて積載することはできません。
用紙積載量 （第2トレイ） | グループ／ソート | 普通紙：150枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、ラベル用紙、インデックス紙：20枚 封筒：10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mm を超えて積載することはできません。
仕分けグループ／仕分けソート | 普通紙：150枚 厚紙 ：20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mm を超えて積載することはできません。 シフト量：30 mm
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 24 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 451 mm 469 mm 130 mm
質量 | 約1.5 kg

## 認証装置 AU-102仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | 生体(指静脈)認証装置 AU-102
静脈センサー方式 | 透過型光学方式
照合時間 | 約1秒以下
インターフェース | USB 2.0
大きさ(幅奥行高さ) | 59 mm 82 mm 74 mm
質量 | 約0.1 kg(USBケーブル含まず)
最大消費電力 | DC 5 V 500 mA
環境条件(動作時) | 周辺温度 | 5 ℃ ～ 35 ℃
湿度 | 20% ～ 80%(ただし結露しないこと)
環境条件(非動作時) | 周辺温度 | 0℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 80%(ただし結露しないこと)
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ハードディスクの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 9.0 (SP1)以降 Windows 8.1/10：Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1以降) Windows 7には、Data Administratorの動作に必要な.NET Frameworkが標準搭載されています。
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## 認証装置 AU-201S仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | ICカード認証装置 AU-201S
大きさ(幅奥行高さ) | 98 mm 64 mm 13 mm
質量 | 約0.1 kg
電源 | USBポートより給電
環境条件(動作時) | 周辺温度 | 0 ℃ ～ 40 ℃
湿度 | 20% ～ 85%(ただし結露しないこと)
環境条件(非動作時) | 周辺温度 | -20 ℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 85%(ただし結露しないこと)
電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備
適用カード | FeliCa（IDm）、SSFC、FCF、FCF（キャンパス）、TypeA
NFCリーダー | ISO 18092（NFC）準拠
取得規格 | VCCIクラスB
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ハードディスクの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 9.0 (SP1)以降 Windows 8.1/10：Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1以降) Windows 7には、Data Administratorの動作に必要な.NET Frameworkが標準搭載されています。
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## アップグレードキット UK-212仕様

項目 | 仕様
--- | ---
準拠規格 | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n ※5 GHzは非対応
伝送方式 | DS-SS方式／OFDM方式
周波数範囲 | 2.412 GHz ～ 2.472 GHz（各国の電波法に準ずる）
チャンネル | 1 ～ 13ch（各国の電波法に準ずる）
データ転送速度 | IEEE802.11b：最大11.0 Mbps IEEE802.11g：最大54.0 Mbps IEEE802.11n：最大72.2 Mbps(20 MHz)、最大150.0 bps(40 MHz)
通信モード | 子機モード 親機モード Wi-Fi Directモード
ネットワークインタフェース構成および認証・暗号化アルゴリズム | 無線のみ：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、802.1X、WPA-EAP(AES)、WPA2-EAP(AES) 有線＋無線（子機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 有線＋無線（親機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 有線＋無線（Wi-Fi Direct）：WPA2-PSK(AES)

## アップグレードキット UK-215仕様

項目 | 仕様
--- | ---
準拠規格 | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
伝送方式 | DS-SS方式／OFDM方式
2.4 GHz周波数範囲 | 2.412 GHz ～ 2.472 GHz（各国の電波法に準ずる）
5 GHz周波数範囲 | 5.180 GHz ～ 5.825 GHz（各国の電波法に準ずる）
2.4 GHzチャンネル | 1 ～ 13ch（各国の電波法に準ずる）
5 GHzチャンネル | 36 ～ 165ch（各国の電波法に準ずる）
公称データ転送速度 | IEEE802.11b：最大11.0 Mbps IEEE802.11g：最大54.0 Mbps IEEE802.11n：最大144.4 Mbps(20 MHz)、最大300.0 Mbps(40 MHz) IEEE802.11a：最大54.0 Mbps IEEE802.11ac：最大400.0 Mbps(40 MHz)、最大866.7 Mbps(80 MHz)
通信モード | 子機モード シンプルAPモード Wi-Fi Directモード
ネットワークインタフェース構成および認証・暗号化アルゴリズム | 無線のみ：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、802.1X、WPA-EAP(AES)、WPA2-EAP(AES) 有線＋無線（子機モード）：認証・暗号化なし、WEP、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 有線＋無線（シンプルAPモード）：WPA2-PSK(AES) 有線＋無線（Wi-Fi Direct）：WPA2-PSK(AES)