# 静的IPアドレスを割当てる

ほとんどのワイヤレスネットワークでは、本機にはDHCP経由で自動的にIPアドレスが割当てられます。

1. ワイヤレスまたはイーサーネット接続のセットアップを完了し、本機がネットワーク上のDHCPサーバーからDHCPアドレスを受信できるようにします。

2. 「ネットワーク設定ページ」を印刷し、本機に現在割当てられているIPアドレスを確認します。

3. Webブラウザーを開き、アドレスフィールドに本機のIPアドレスを入力します。 ［Enter］ キーを押します。

   メモ： | Webプロキシサーバーを使用している場合は、内蔵Webサーバーを正しく読込むために、Webプロキシサーバーを一時的に無効にしてください。

4. ［設定］ > ［ネットワーク/ポート］ > ［TCP/IP］ > ［静的IPアドレスを設定］ の順にクリックします。

5. ［アドレス］ フィールドに、本機に割当てたいIPアドレスを入力し、［送信］ をクリックします。

確認するには、Webブラウザーのアドレスフィールドに静的IPアドレスを入力し、［Enter］ キーを押します。

詳しくは、システム管理者に問合わせてください。