# ネットワークで使用しているセキュリティの種類を確認するには

- システム管理者に問合わせます。

  通常は、ネットワークをセットアップした担当者が、ワイヤレス情報を保持しています。

- 詳しくは、アクセスポイント（無線ルーター）に付属の説明書類を参照してください。

- ワイヤレスネットワークへのアクセスに使用しているパスワードの文字を確認します。

  パスワードを使用していない場合は、 ［なし］ または ［セキュリティなし］ を選択します。

  文字 | セキュリティの種類
  --- | ---
  10桁または26桁の16進表記。 または 5桁または13桁のASCII文字表記。 | WEP
  64桁の16進表記。 または 8～63桁のASCII文字。 | WPAまたはWPA2

  メモ：

  - 16進表記ではA～Fまたはa～f、0～9を使用します。
  - ASCII文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。WPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズで使用するASCII文字は大文字と小文字が区別されます。

- アクセスポイントのセキュリティ設定を表示します。

  1. Webブラウザーを開きます。アドレスフィールドにアクセスポイントのIPアドレスを入力し、 ［Enter］ キーを押します。

     メモ：

     - アクセスポイントのIPアドレスを入手するには、アクセスポイントのマニュアルを参照するか、システム管理者に問合わせてください。
     - プロキシサーバーを使用している場合は、Webページを正しく読込むために、プロキシサーバーを一時的に無効にしてください。

  2. プロンプトが表示されたら、アクセスポイントのユーザー名とパスワードを入力します。

     メモ： | WEPキーまたはWPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズは、アクセスポイントのパスワードとは異なります。パスワードは、アクセスポイントの設定にアクセスするためのものです。WEPキーまたはWPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズは、本機とコンピューターをワイヤレスネットワークに参加させるためのものです。

  3. WEPキーまたはWPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズを探します。