# 静的IPアドレスおよび動的IPアドレスとは

特定のネットワークにネットワークデバイスを設定する際には、ネットワークデバイスにIPアドレスが割当てられます。IPアドレスの割当て方には、静的な方法と動的な方法があります。

静的IPアドレスは、手動でデバイスに割当てられます。このデバイスとは、コンピューターやプリンター、ルーターなどのネットワークデバイスです。このアドレスはネットワークデバイスの管理担当者が入力し、変更されることはありません。ネットワーク管理者が必要に応じてアドレスを変更した場合には、変更されます。

動的IPアドレスは、自動的にプリンターやコンピューターなどのネットワークデバイスに割当てられます。動的IPアドレスは、ルーターまたは専用のサーバーの機能によって割当てられます。動的アドレスは、付与アドレスとも呼ばれます。事前に指定した期間、付与アドレスを使用できます。この期間は、わずか1日でも、1か月を超える長期でもかまいません。

動的IPアドレスは変更される可能性があるということを覚えておいてください。動的IPアドレスを割当てられているプリンターが、突然そのIPアドレスでの応答を停止した場合、新しい付与期間が指定されたためにアドレスが変更されたということが考えられます。