# USB接続、イーサーネット接続、ワイヤレス接続を切換える（Windows）

必要に応じて、本機へのアクセス方法を変更できます。以下の手順は、いずれかの接続方法で本機が設定されていること、および、プリンタードライバーがコンピューターにインストールされていることが前提になっています。設定中に問題が発生した場合は、接続方法別のトラブルシューティングに関するトピックを参照してください。

メモ： | 本機が同時に接続して有効に使用できるのは、1つのローカル（USB）接続と1つのネットワーク（イーサーネットまたはワイヤレス）接続です。イーサーネットとワイヤレスの両方のネットワークに同時に接続することはできません。

## ワイヤレスで使用する

本機の接続状況を確認し、該当する接続方法の説明を参照してください。

#### 現在ローカルで接続されている場合（USB接続を使用している）

以下の方法で本機をワイヤレスネットワークに接続します。

- 本機の操作パネルから、ワイヤレス接続用に設定します。詳しくは、 『ユーザーズガイド』 を参照してください。

メモ： | ワイヤレス設定中、本機とコンピューターを接続しているUSBケーブルを取外す必要はありません。

#### 現在イーサーネット接続で設定されている場合

1. 本機からイーサーネットケーブルを取外します。

2. 以下の方法で本機をワイヤレスネットワークに接続します。

   - 本機の操作パネルから、ワイヤレス接続用に設定します。詳しくは、 『ユーザーズガイド』 を参照してください。

## ローカルで使用する（USB）

本機の接続状況を確認し、該当する接続方法の説明を参照してください。

#### 現在イーサーネット接続で設定されている場合

1. 本機とコンピューターにUSBケーブルを接続します。

2. Windowsがドライバーの場所を特定し、プリンターのセットアップを完了するまでお待ちください。

3. USBプリンターを選択します。『プリンターを選択する』 を参照してください。

#### 現在ワイヤレス接続で設定されている場合

1. 本機とコンピューターにUSBケーブルを接続します。

2. Windowsがドライバーの場所を特定し、プリンターのセットアップを完了するまでお待ちください。

3. USBプリンターを選択します。『プリンターを選択する』 を参照してください。

メモ： | 引き続き本機をイーサーネットまたはワイヤレス接続で使用することもできます。

## イーサーネットネットワークで使用する

本機の接続状況を確認し、該当する接続方法の説明を参照してください。

#### 現在ワイヤレスで設定されている場合

1. イーサーネットケーブルを本機と使用可能なスイッチングハブまたは壁のイーサーネットポートに挿入します。

2. イーサーネットネットワークのアダプターがアクティブになり、ネットワークからIPアドレスを取得するまで、1分待ちます。

3. ネットワークプリンターを選択します。『プリンターを選択する』 を参照してください。

メモ： | イーサーネットネットワークへ接続中は、本機のワイヤレスアダプターは使用できません。

#### 現在ローカルで設定されている場合（USB接続を使用している）

1. イーサーネットケーブルを本機と使用可能なスイッチングハブまたは壁のイーサーネットポートに挿入します。

2. 設定に使用するコンピューターに 『Drivers and Documentation CD』 を挿入します。

3. コンピューターの画面に表示される手順に従い、イーサーネットネットワークでプリンターを設定します。

4. ネットワークプリンターを選択します。『プリンターを選択する』 を参照してください。

メモ： | 設定を完了するにはUSBケーブルが必要です。

## プリンターを選択する

1. ［コントロールパネル］を開きます。

   #### Windows 8の場合

   > ［検索］チャームの［アプリ］から［コントロールパネル］を選択します。

   #### Windows 7以前の場合

   または［スタート］をクリックして［コントロールパネル］を選択します。

2. ［プリンター］ウィンドウを開きます。

   ［デバイスとプリンターの表示］または［プリンタ］、［プリンタとFAX］をクリックします。

3. 使用するプリンターのアイコンを右クリックします（ネットワーク、USBどちらでも）。

4. 表示されるメニューから、 ［通常使うプリンターに設定］を選択します。

5. ［プリンター］または［プリンタとFAX］ウィンドウを閉じます。