# 内蔵Webサーバーを使用してワイヤレス印刷設定を変更する

1. お使いのWebブラウザーのアドレスフィールドに本機のIPアドレスを入力します。

   メモ： | IPアドレスがわからない場合は、「ネットワーク設定ページ」を印刷して［TCP/IP］セクションのIPアドレスを確認します。「ネットワーク設定ページ」の印刷方法については、本機に付属の 『Drivers and Documentation CD』 の 『ユーザーズガイド』 を参照してください。

2. 内蔵Webサーバーのメインページから、ワイヤレスネットワークの設定ページに移動します。

3. 必要なすべての変更を行います。

4. ［送信］ をクリックして変更を保存します。直ちに有効になる変更もありますが、ネットワーク設定の変更など反映されるまでに数分かかるものもあります。

   メモ： | Webブラウザーを使用して、接続中のプリンターのIPアドレスを変更した場合、 ［送信］ をクリックするとすぐにプリンターとの接続が切断されます。ブラウザーに新しいIPアドレスを入力してプリンターに再度アクセスします。