# インフラストラクチャーネットワークとアドホックネットワークの違い

ワイヤレスネットワークは、インフラストラクチャーモードまたはアドホックモードのいずれかで動作可能です。

インフラストラクチャーモードでは、ワイヤレスネットワーク上のすべてのデバイスはアクセスポイント（無線ルーター）を介して相互に通信します。

アドホック モードでは、ワイヤレスネットワークアダプターがインストールされているコンピューターが、ワイヤレスプリントサーバーが取付けられている本機と直接通信します。

| インフラストラクチャー | アドホック
特徴
通信 | アクセスポイント経由 | デバイス間で直接
セキュリティ | セキュリティオプションの詳細 | WEPまたはセキュリティなし
範囲 | アクセスポイントの範囲および数で決定 | ネットワーク上の個々のデバイスの範囲に制限
速度 | 通常はより速い | 通常はより遅い
すべてのデバイスの要件
各デバイスに固有のIPアドレス | 可能 | 可能
設定されたモード | インフラストラクチャーモード | アドホックモード
同じSSID | 可能（アクセスポイントを含む） | 可能
同じチャネル | 可能（アクセスポイントを含む） | 可能

ネットワークをインフラストラクチャーモードに設定することを推奨します。インフラストラクチャーモードでは、以下の利点があります。

- 強化されたネットワークセキュリティ

- 強化された信頼性

- 高速化したパフォーマンス

- 簡素化したセットアップ