# BOOTPを使用する

TCP/IPブートストラッププロトコル（BOOTP）を使用して、プリンターのIPアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイ（その他の項目としてホスト名）を設定できます。

BOOTP方式は次のように機能します。

メモ： | BOOTPサーバーまたは転送エージェントは、プリンターと同じIPサブネットに接続するようにしてください。

1. プリントサーバーは、自身の存在をネットワーク上でブロードキャストしています。

2. BOOTPサーバーがこのブロードキャストを受信し、プリントサーバーのハードウェアアドレスを認識します。

3. BOOTPサーバーが、本機のIPアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを設定して応答します。

4. BOOTPサーバーが本機のホスト名を設定します。

### BOOTPを使用してIPパラメーターを設定する

1. 本機のMACアドレスおよびBOOTPが有効になっていることを確認します。

   1. 「ネットワーク設定ページ」を印刷します。

      「ネットワーク設定ページ」の印刷方法については、本機に付属の 『Drivers and Documentation CD』 の 『ユーザーズガイド』 を参照してください。

   2. 「ネットワークカード」セクションで「UAA (MAC)」を確認します。この情報は後の手順で必要になります。

   メモ： | イーサーネットネットワークの場合は、右側の列の番号（標準形）を使用します。

   3. 「TCP/IP」セクションで、BOOTP が有効になっていることを確認します。

2. BOOTP設定ファイル（通常は/etc/bootptab）を編集することで、BOOTPサーバーを設定します。

   このファイルには、このサーバーがサービスを提供する各BOOTPクライアント用のエントリーがまとめられています。特定のハードウェアアドレス用のエントリーによって、さまざまなIPパラメータが設定されます。一般的なエントリーの例は次のとおりです。

   net_printer:\ht=ether:\ha=000400123ABC:\ip=192.168.2.0;\sm=255.25.255.128:\gw=192.168.0.0:\hn:

   IPパラメーターの詳細については、次の表を参照してください。

パラメーター | 説明
--- | ---
net_printer= | ホスト名
ht=ether | ハードウェアの種類（イーサーネット）
ha=00400123ABC | ハードウェアアドレス
ip=192.168.2.0 | IP アドレス
sm=255.255.255.0 | ネットマスク
gw=192.168.0.0 | ゲートウェイ
hn: | ホスト名をプリントサーバーに送信し、このホスト名を保存するようプリントサーバーに通知します。

BOOTPサーバーの設定の詳細については、システム管理者に問合わせてください。

3. コンピューターで本機のホスト名を以下の方法で設定します。

   コンピューターのhostsファイル（使用している場合）またはネットワークのネームサーバー上でプリントサーバーのIP名とアドレスを定義します。

   ホスト名には、他の機器と区別できる分かりやすい名前を使用してください（たとえば、本機の機種名や場所を表す名前など）。