# イーサーネットネットワークのトラブルシューティング

## 本機がネットワーク上で見つかったプリンターのリストに表示されない

### イーサーネットケーブルをチェックする

> - イーサーネットケーブルと両端のイーサーネットコネクターに傷などがないかチェックします。

> - イーサーネットケーブルの一方の端を本機にしっかりと差込みます。イーサーネットケーブルのもう一方の端をネットワークハブまたは壁のイーサーネットポートにしっかりと差込みます。

> - 別のケーブルを使用してみてください。傷などがないケーブルを使用してください。

### 本機の電源ランプが点灯していることを確認する

> 本機が電源に接続され、電源がオンになっていることを確認します。

### ネットワークが正しく機能していることを確認する

> - ワイヤレスネットワーク上の他のコンピューターにアクセスしてみます。

> - すべてのスイッチング機器、ハブ、およびその他接続している機器の電源がオンになっていることを確認します。

### 本機のネットワーク設定が有効であることを確認する

> 「ネットワーク設定ページ」を印刷して以下を確認します。「ネットワーク設定ページ」を印刷する手順については、『ユーザーズガイド』 を参照してください。

> - ネットワークのIPアドレスが正しいか確認します。

> - ゲートウェイが正しいか確認します。

> - ネットワークマスクがネットワーク上の他のコンピューターや本機と同一であることを確認します。

## ネットワークプリンターで印刷できない

### イーサーネットケーブルをチェックする

> - イーサーネットケーブルと両端のイーサーネットコネクタに傷などがないかチェックします。

> - イーサーネットケーブルの一方の端を本機にしっかりと差込みます。イーサーネットケーブルのもう一方の端をネットワークハブまたは壁のイーサーネットポートにしっかりと差込みます。

> - 別のケーブルを使用してみてください。傷などがないケーブルを使用してください。

### 本機の電源ランプが点灯していることを確認する

> 本機が電源に接続され、電源がオンになっていることを確認します。

### ネットワークが正しく機能していることを確認する

> - ワイヤレスネットワーク上の他のコンピューターにアクセスしてみます。

> - すべてのスイッチング機器、ハブ、およびその他接続している機器の電源がオンになっていることを確認します。

### ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする