ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明状態通知設定
検索

# 状態通知設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [状態通知設定]

用紙の補給やトナー交換時期、紙づまりなど、本機で警告が発生したときに、指定したアドレスに通知するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[通知先登録] | 本機で警告が発生したときに通知するアドレスを登録します。
| [IPアドレス1]～[IPアドレス5] | 通知先をIPアドレスまたはホスト名で指定するときに選びます。 [アドレス]：通知先のアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6b.:fe10:2f16」 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します。初期値は[162]です。 [コミュニティー名]：コミュニティー名を入力します(半角15文字以内)。初期値は[public]です。 [通知項目]：自動通知する項目を選びます。通知したい項目を[ON]に設定します。
| [IPXアドレス] | 通知先をIPXアドレスで指定するときに選びます。 [アドレス]：通知先のネットワークアドレスとノードアドレスを入力します。 [ネットワークアドレス]：ネットワークアドレスを8桁の16進数で入力します。 [ノードアドレス]：ノードアドレスを12桁の16進数で入力します。 [コミュニティー名]：コミュニティー名を入力します(半角15文字以内)。初期値は[public]です。 [通知項目]：自動通知する項目を選びます。通知したい項目を[ON]に設定します。
[E-mailアドレス1]～[E-mailアドレス10] | 通知先をメールアドレスで指定するときに選びます。 [E-mailアドレス編集]：通知先のメールアドレスを入力します。 [通知項目]：自動通知する項目を選びます。通知したい項目を[ON]に設定します。