ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール TSI受信振分け機能を使う

# TSI受信振分け機能を使う

TSI(Transmitting Subscriber Identification)とは、送信元のファクス番号のことです。TSI受信振分けは、送信元のファクス番号(TSI)をもとに、受信したファクスを設定したボックスに自動的に振分けたり、ユーザーのコンピューターやメールアドレスに自動転送したりする機能です。

#####

TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。

- 転送ファクス、強制メモリー受信、PC-FAX受信

#####

- 2回線をお使いの場合は、管理者モードの[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[回線別受信設定]を設定することで、回線別にTSI受信振分け機能を使えます。

1. 管理者モードの[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[TSI受信振分け設定]を選び、[OK]をクリックします。

2. 2回線をお使いの場合は、TSI受信振分け機能を設定する回線を選び、[編集]をクリックします。

   - 回線を増設していない場合は、手順3へ進みます。

3. [TSI受信振分け設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [TSI受信振分け設定] | TSI受信振分け機能を使うときは、[する]を選びます。 初期値は[しない]です。
   [該当ボックスなし設定] | ファクス番号(TSI)が未登録で、振分け先がないファクスを受信したときの動作を選びます。 [受信印刷]：ボックスに保存せずに印刷します。 [強制メモリ受信ボックス]：強制メモリー受信ボックスに保存します。 [指定ボックス]：指定したボックスに保存します。[ボックス一覧より選択]をクリックすると、保存先のボックスを一覧から選べます。 初期値は[受信印刷]です。
   [受信後印刷] | 受信したあとに、本機でも印刷するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。

4. [設定して振分け先を登録]をクリックし、[OK]をクリックします。

   [TSI受信振分け先一覧]が表示されます。

5. [TSI受信振分け先一覧]の一覧から[登録]をクリックし、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [送信者(TSI)] | 振分け先を登録する送信元のファクス番号(TSI)を入力します(半角数字20文字以内、記号は＃、＊、+、スペースを使用可能)。
   [振分け先] | [送信者(TSI)]で入力したファクス番号からファクスを受信したときの、振分け先を指定します。 [短縮宛先から選択]：本機に登録されている短縮宛先に振分けます。 [グループ宛先から選択]：本機に登録されているグループ宛先に振分けます。 [ボックス番号から選択]：本機に登録されているボックスに振分けます。