ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明パンチ縦位置調整
検索

# パンチ縦位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [パンチ縦位置調整]

パンチ穴をあけたときのパンチ穴の位置が用紙の縦方向にずれている場合に、パンチ穴の位置を調整します。

設定後にコピーを行い、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙サイズ] | パンチ穴の位置を調整する用紙のサイズを選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-5.0 mm～5.0 mmの調整値を入力します。 [－]：パンチ穴の位置を下に移動します。 [＋]：パンチ穴の位置を上に移動します。 初期値は[0.0 mm]です。

#####

- オプションのフィニッシャー FS-535とパンチキット PK-521を装着している場合に調整できます。

- パンチ穴の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。

- [用紙サイズ]で[全体]を選んで設定した値は、用紙サイズごとの設定値に加算されます。