ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機へのアクセスをIPアドレスで制限する

# 本機へのアクセスをIPアドレスで制限する

本機へアクセスするコンピューターを、IPアドレスによって制限できます。これを、IPアドレスフィルタリングと呼びます。

本機へのアクセスを許可するIPアドレスと、拒否するIPアドレスを指定できます。

#####

- IPアドレスフィルタリングは、IPv6環境には対応していません。

管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPフィルタリング]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[許可設定] | アクセスを許可するIPアドレスを指定する場合は、[有効]を選びます。あわせて、アクセスを許可するIPアドレスの範囲を入力します。 1つのIPアドレスからのアクセスを許可する場合は、片方だけの入力でも設定できます。 入力例：「192.168.1.1」 初期値は[無効]です。
[拒否設定] | アクセスを拒否するIPアドレスを指定する場合は、[有効]を選びます。あわせて、IPアドレスの範囲を入力します。 1つのIPアドレスからのアクセスを拒否する場合は、片方だけの入力でも設定できます。 入力例：「192.168.1.1」 初期値は[無効]です。