ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティング紙づまり／針づまりが発生したときは

# 紙づまり／針づまりが発生したときは

次のページを参照して処理を行ってください。

- ADFでの紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- 右ドア部での紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- 給紙トレイでの紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- フィニッシャーFS-534での紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- フィニッシャーFS-535での紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- Z折りユニット ZU-606での紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- ポストインサーター PI-505での紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- セパレーター JS-602での紙づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- フィニッシャーFS-534での針づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- 中綴じ機SD-511での針づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- フィニッシャーFS-535での針づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。

- 中綴じ機 SD-512での針づまりは、こちらを参照して処理を行ってください。