ユーザーズガイド

検索

ホームファクス掲示板に登録されたファイルを受信する(ポーリング受信)

# 掲示板に登録されたファイルを受信する(ポーリング受信)

- ポーリング受信(掲示板)について
- 操作の流れ

## ポーリング受信(掲示板)について

ポーリング受信(掲示板)は、送信元の掲示板ボックスに登録されているポーリング用のファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

#####

- ポーリング受信(掲示板)機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ECM OFF、V34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信

#####

- ポーリング送信機能を使って、本機の掲示板ボックスにポーリング用のファイルを登録することもできます。ポーリング送信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

- タイマー通信機能とポーリング受信機能とを組合わせると、時刻を指定してポーリング用のファイルを受信できます。タイマー通信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. [ファクス/スキャン]をタップします。

2. 宛先を指定します。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [掲示板]をタップし、相手機の掲示板ボックスのボックス番号をテンキーで入力してから、[OK]をタップします。

   - 数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

5. スタートを押します。

   受信が開始されます。