ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクス送信のしかた

# 送信のしかた

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. 送信先のIPアドレスを指定します。

   - 宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 複数の宛先を指定することで、コンピューターへの送信、ファクス送信などが同時に実行できます。

   - 必要に応じて、ファクス／スキャンモードのトップ画面の表示を変更できます(初期値：[登録宛先から])。詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、以下の各項目をごらんください。

   目的 | 参照先
   --- | ---
   カラーや原稿サイズなどの基本的なオプション設定をしたい | こちら
   サイズの異なる原稿や本など、いろいろな原稿に合わせたオプション設定をしたい | こちら
   新聞紙など、下地に色がついている原稿や、色の薄い原稿などの画質を調整したい | こちら
   日時やページ番号を振りたい | こちら
   その他のオプション設定 | こちら

5. スタートを押します。

   - 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

   - 宛先の指定や、オプション設定をやり直したいときは、リセットを押します。

   送信が開始されます。

   - 原稿の読込み中にストップを押すと、読込みを停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。原稿の読込みを中止したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。

#####

- お使いの環境に合わせて、ファクス送信のオプション設定の初期値を変更できます。詳しくは、こちらをごらんください。