ユーザーズガイド

検索

ホーム PC-FAX ファクスドライバーの簡単インストール

# ファクスドライバーの簡単インストール

- ファクスドライバーのCD-ROMを準備する
- ファクスドライバーの対応OSを確認する
- インストール設定を変更する(Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012)
- インストール手順

### ファクスドライバーを準備する

#### ファクスドライバーのCD-ROMを準備する

CD-ROMについては、本機の管理者に確認してください。

#### ファクスドライバーの対応OSを確認する

インストールするコンピューターがプリンタードライバーの動作条件に適合しているか確認してください。

### コンピューターにファクスドライバーをインストールする

#### コンピューターのインストール設定をする

Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012をお使いの場合は、あらかじめコンピューターの設定の変更が必要です。

#### インストーラーを使って、ファクスドライバーをインストールする

USBケーブルを接続してから、「Driver CD-ROM Vol.1」をセットし、画面の指示に従ってインストールします。

#### テスト印刷をする

必要に応じて、テスト印刷を行い、正常に印刷できることを確認します。

### 準備完了

## ファクスドライバーのCD-ROMを準備する

本機に付属のCD-ROMには、次の種類があります。ファクスドライバーは、「Driver CD-ROM Vol.1」に収録されています。

CD-ROMの種類 | 説明
--- | ---
Driver CD-ROM Vol.1 | Windows用プリンタードライバー(PCL/PS/FAX)、スクリーンフォントが収録されています。
Driver CD-ROM Vol.2 | Windows用プリンタードライバー(XPS)、Mac OS用プリンタードライバー、スクリーンフォント、TWAINドライバーが収録されています。
アプリケーションCD-ROM (PAGESCOPE UTILITIES CD-ROM) | 本機と連携して使うアプリケーションソフトウェアや、マニュアルが収録されています。
ユーザーズガイドCD-ROM | ユーザーズガイドが収録されています。

#####

- ユーザーズガイドでは、フォルダー名やファイル名をルートから記述していない場合があります。

- ファクスドライバーを手動でインストールする場合は、ファイルはすべてJA(Japanese)フォルダー内のドライバーファイルを指定してください。

## ファクスドライバーの対応OSを確認する

ファクスドライバーに対応しているコンピューターのOSについて詳しくは、こちらをごらんください。

## インストール設定を変更する(Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012)

Windows 7/8/Server 2008 R2/Server 2012の場合は、ファクスドライバーをインストールする前に、コンピューターの設定を変更します。

1. [コントロール パネル]ウィンドウを開きます。

   - Windows 8の場合は、スタート画面を右クリックし、[すべてのアプリ]-[コントロール パネル]をクリックします。

   - Windows Server 2012の場合は、スタート画面で[コントロール パネル]をクリックします。

   - Windows 7/Server 2008 R2の場合は、スタートメニューから[コントロール パネル]をクリックします。

2. [システムとセキュリティ]-[システム]をクリックします。

3. 左側のメニューにある[システムの詳細設定]をクリックします。

   [システムのプロパティ]画面が表示されます。

4. [ハードウェア]タブの[デバイスのインストール設定]をクリックします。

5. [いいえ、実行方法を選択します]を選んでから[Windows Update からドライバーソフトウェアをインストールしない]を選び、[変更の保存]をクリックします。

   - プリンタードライバーのインストール後は、手順5の設定を[はい、自動的に実行します(推奨)]に戻してください。

6. [OK]をクリックし、[システムのプロパティ]画面を閉じます。

## インストール手順

インストーラーを使って、ファクスドライバーをインストールします。

- この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。

- CD-ROMは「Driver CD-ROM Vol.1」を使います。

1. 本機のUSBポートに、USBケーブルを接続します。

   - 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

2. ファクスドライバーのCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。

   - インストーラーが起動するのを確認し、手順3へ進みます。

   - インストーラーが起動しない場合は、CD-ROM内のプリンタードライバーのフォルダーを開いて[Setup.exe]をダブルクリックし、手順4へ進みます。

   - [ユーザー アカウント制御]に関する画面が表示されるときは、[続行]または[はい]をクリックします。

3. [プリンターのインストール]をクリックします。

4. 使用許諾契約書を確認し、[同意します]をクリックします。

5. [プリンターのインストール]を選び、[次へ]をクリックします。

   USB接続されているプリンターが検出されます。

6. 本機を選び、[次へ]をクリックします。

7. ファクスドライバーにチェックをつけ、[次へ]をクリックします。

8. インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。

9. 必要に応じて、プリンター名の変更やテストページを印刷し、[完了]をクリックします。

   以上で、ファクスドライバーのインストールの完了です。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [内容確認] | インストール内容を確認できます。
   [プリンター名の変更] | 必要に応じて、本機の名前を変更します。
   [プリンタープロパティ] | 本機のオプション環境などの設定をします。詳しくは、こちらをごらんください。
   [印刷設定] | 必要に応じて、本機の印刷設定の初期値を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。
   [テストページ印刷] | 正常に送信できるかを確認するため、必要に応じて、テストページを印刷します。

#####

- ファクスドライバーのインストールが完了したら、ファクスドライバーの初期設定を行ってください。詳しくは、こちらをごらんください。