ユーザーズガイド

検索

ホーム PC-FAX ファクスドライバーの簡単インストール

# ファクスドライバーの簡単インストール

- ファクスドライバーのCD-ROMを準備する
- ファクスドライバーの対応OSを確認する
- インストール手順

### ファクスドライバーを準備する

#### ファクスドライバーのCD-ROMを準備する

CD-ROMについては、本機の管理者に確認してください。

#### ファクスドライバーの対応OSを確認する

インストールするコンピューターがファクスドライバーの動作条件に適合しているか確認してください。

### コンピューターにファクスドライバーをインストールする

#### インストーラーを使って、ファクスドライバーをインストールする

「Driver CD-ROM Vol.1」をセットし、画面の指示に従ってインストールします。

#### テスト印刷をする

必要に応じて、テスト印刷を行い、正常に印刷できることを確認します。

### 準備完了

## ファクスドライバーのCD-ROMを準備する

本機に付属のCD-ROMには、次の種類があります。ファクスドライバーは、「Driver CD-ROM Vol.1」に収録されています。

CD-ROMの種類 | 説明
--- | ---
Driver CD-ROM Vol.1 | Windows用プリンタードライバー(PCL/PS/FAX)、スクリーンフォントが収録されています。
Driver CD-ROM Vol.2 | Windows用プリンタードライバー(XPS)、Mac OS用プリンタードライバー、スクリーンフォント、TWAINドライバーが収録されています。
アプリケーションCD-ROM (PAGESCOPE UTILITIES CD-ROM) | 本機と連携して使うアプリケーションソフトウェアや、マニュアルが収録されています。
ユーザーズガイドCD-ROM | ユーザーズガイドが収録されています。

#####

- ユーザーズガイドでは、フォルダー名やファイル名をルートから記述していない場合があります。

- ファクスドライバーを手動でインストールする場合は、ファイルはすべてJA(Japanese)フォルダー内のドライバーファイルを指定してください。

## ファクスドライバーの対応OSを確認する

ファクスドライバーに対応しているコンピューターのOSについて詳しくは、こちらをごらんください。

## インストール手順

インストーラーを使って、ファクスドライバーをインストールします。

- この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。

- CD-ROMは「Driver CD-ROM Vol.1」を使います。

1. ファクスドライバーのCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。

   - インストーラーが起動するのを確認し、手順2へ進みます。

   - インストーラーが起動しない場合は、CD-ROM内のプリンタードライバーのフォルダーを開いて[Setup.exe]をダブルクリックし、手順3へ進みます。

   - [ユーザー アカウント制御]に関する画面が表示されるときは、[続行]または[はい]をクリックします。

2. [プリンターのインストール]をクリックします。

3. 使用許諾契約書を確認し、[同意します]をクリックします。

4. [プリンターのインストール]を選び、[次へ]をクリックします。

   接続されているプリンターが検出されます。

   - Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012の場合は、[IPv4優先]／[IPv6優先]を選べます。IPv4とIPv6の両方で検出したとき、優先するアドレスになります。

5. 本機を選び、[次へ]をクリックします。

   - 本機が検出されない場合は、本機を再起動してください。

   - 印刷方法は、管理者から特に指定がない場合は、[標準印刷](Port 9100)から変更する必要はありません。

   - 印刷方法は、[標準印刷]のほか、[インターネット印刷](IPP)や[セキュリティ印刷](IPPS)を選べます。

   - 接続されているプリンターのうち、対象機種だけを自動検出して表示します。複数台の対象機種が表示される場合は、IP アドレスで確認してください。
     本機のIPアドレスは、[設定メニュー]-[装置情報表示]をタップして表示される画面で確認できます。

   - 本機の接続が認識できないときは、リストに表示されません。この場合は、[上記以外のプリンター/複合機を指定します。(IPアドレス、共有名など)]を選び、手動で本機のIPアドレスやホスト名を指定してください。

6. ファクスドライバーにチェックをつけ、[次へ]をクリックします。

7. インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。

8. 必要に応じて、プリンター名の変更やテストページを印刷し、[完了]をクリックします。

   以上で、ファクスドライバーのインストールの完了です。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [内容確認] | インストール内容を確認できます。
   [プリンター名の変更] | 必要に応じて、本機の名前を変更します。
   [プリンタープロパティ] | 本機のオプション環境などの設定をします。詳しくは、こちらをごらんください。
   [印刷設定] | 必要に応じて、本機の印刷設定の初期値を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。
   [テストページ印刷] | 正常に送信できるかを確認するため、必要に応じて、テストページを印刷します。

#####

- ファクスドライバーのインストールが完了したら、ファクスドライバーの初期設定を行ってください。詳しくは、こちらをごらんください。