ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すリセット時の動作を設定したい(管理者向け)

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# リセット時の動作を設定したい(管理者向け)

#### 設定がリセットされるまでの時間と、リセット後に表示されるモードを変更するには([システムオートリセット])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [システムオートリセット]

本機を一定時間操作しなかったとき、入力したすべての設定(登録した設定は除く)をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[優先機能] | リセット後に優先して表示する機能を選びます。 初期値は[コピー]です。
[システムオートリセット時間] | リセットするまでの時間を入力します。 リセットしない場合は、[使用しない]を選びます。 初期値は[1]分です(設定範囲：[1]～[9]分)。

#####

- ユーザー認証／部門管理を実施しているとき、またはセキュリティー強化設定が有効なときは、[システムオートリセット時間]の設定値で、管理者設定モードおよびユーザー認証／部門管理モードからログアウトします。[使用しない]を選んだ場合は、1分でログアウトします。

- [低電力設定]または[スリープ設定]を[1]分に設定している場合、[システムオートリセット時間]は表示されません。

#### 変更中の設定がリセットされるまでの時間を変更するには([オートリセット])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [オートリセット]

本機を一定時間操作しなかったとき、コピー、ファクス／スキャン、ボックスの機能ごとに、入力したすべての設定(登録した設定は除く)をリセットするかどうかを選びます。

リセットする場合は、リセットするまでの時間を設定します。

初期値は[1]分です。

#### 使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするには([モードリセット])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [モードリセット]

使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用者変更] | キーカウンター、管理カードを抜いたときに、すべての設定(登録した設定は除く)を初期化するかどうかを選びます。 初期値は[初期化する]です。
[ADF原稿セット] | ADFに原稿をセットしたときに、すべての設定(登録した設定は除く)をリセットするかどうかを選びます。 初期値は[リセットしない]です。
[次ジョブ] | ステープル設定、原稿セット／とじ方向の設定、送信時の設定を、ジョブごとにリセットするかどうかを選びます。 [ステープル設定]：ステープルを設定したジョブが終了したあと、次のジョブに設定を引継ぐか、解除するかを選びます。 初期値は[解除しない]です。 [原稿セット/とじ方向]：原稿セットやとじ方向を設定したジョブが終了したあと、次のジョブに設定を引継ぐか、解除するかを選びます。 初期値は[解除しない]です。 [送信後設定解除]：ファクス／スキャン送信設定で、ジョブごとに設定をリセットするとき、すべての設定を解除するか、宛先だけ解除するかを選びます。[ユーザーに確認]を選ぶと、設定や宛先を解除するどうかの確認画面を表示します。 初期値は[全て解除]です。
[通常/拡大表示共通初期設定] | 通常の画面表示と拡大表示の初期値を同時に設定するかどうかを選びます。 [共通にする]を選ぶと、[拡大表示初期設定]が表示されません。[コピー初期設定]または[ファクス/スキャン初期設定]で、各モードの初期値を変更すると、通常の画面表示と拡大表示の両方に適用されます。 初期値は[共通にしない]です。