ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本機の認証設定をする

# 本機の認証設定をする

はじめに、本機の認証機能(本体装置認証)を設定します。

#####

- 外部サーバー認証には対応していません。

1. [設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証 / 部門管理]-[認証方式]-[ユーザー認証]をタップします。

2. [認証方式]を[本体装置認証]に設定し、[OK]をタップします。

   - 部門管理の設定を組み合わせる場合は、[設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証 / 部門管理]-[認証方式]の[ユーザー認証/部門認証の連動]を[連動する]に設定します。ユーザー認証と部門認証を別々に管理する場合は、[連動しない]に設定します。

3. [OK]をタップします。

4. [はい]を選び、[OK]をタップします。

5. [認証装置設定]-[認証方式]-[生体認証]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [報知音] | 指静脈パターンの読取りに成功したときに、「ピッ」という音を鳴らすかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
   [動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます。 [1対多認証]：指を置くだけでログインします。 [1対1認証]：ユーザー名を入力して指を置くことでログインします。 初期値は[1対多認証]です。

6. [OK]をタップします。

7. 必要に応じて、[ログアウト設定]をタップし、自動ログアウトに関する設定をします。

   - 原稿読込み終了時に、自動的にログアウトするかどうかを選びます(初期値：[ログアウトしない])。

8. [閉じる]をタップし、本機の認証設定を終了します。