ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール SNMPで管理する

# SNMPで管理する

- 概要
- SNMPの使用設定をする

## 概要

SNMP(Simple Network Management Protocol)を使ってネットワーク機器を管理している場合は、ネットワーク経由で、本機の情報の取得や監視ができます。本機は、TCP/IP環境とIPX環境に対応しています。

SNMPのTRAP機能を利用すると、本機に警告が発生したときに、指定したIPアドレスまたはIPXアドレス宛に通知することもできます。

SNMPを使って本機を管理する場合は、次の手順で設定してください。

1. TCP/IP環境またはIPX環境で使うための設定をする

   - TCP/IP環境で使う場合は、こちらをごらんください。

   - IPX環境で使う場合は、こちらをごらんください。

2. SNMPの使用設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

## SNMPの使用設定をする

SNMPを有効にします。あわせて、SNMPの認証設定やTRAP機能を使うかどうかを設定します。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[SNMP設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SNMP設定] | SNMPを有効にするときは、[使用する]を選び、お使いのSNMPのバージョンにチェックをつけます。 [SNMP v1(IPX)]は、IPX環境で使うときに選びます。
   [UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
   [SNMP v1/v2c設定] | SNMP v1/v2cを使う場合は、SNMP v1/v2cに関する設定をします。
   | [Read Community Name] | 読取り専用のコミュニティー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内 )。
   | [Write Community Name] | 読み書きを許可する場合は、チェックをつけます。あわせて、読み書き可能なコミュニティー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内)。
   [SNMP v3設定] | SNMP v3を使う場合は、SNMP v3に関する設定をします。
   | [Context Name] | コンテキスト名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角63文字以内)。
   | [Discovery User Name] | 検出用ユーザーを許可する場合は、チェックをつけます。あわせて、検出用ユーザー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、32文字以内)。
   | [Read User Name] | 読取り専用のユーザー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角32文字以内)。
   | [Security Level] | 読取り専用ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます。
   | [auth-password] | [Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、認証パスワードを入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   | [priv-password] | [Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、プライバシ(暗号)に使うパスワードを入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   | [Write User Name] | 読み書き可能ユーザーの、ユーザー名を入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角32文字以内)。
   | [Security Level] | 読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます。
   | [auth-password] | [Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、認証パスワードを入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   | [priv-password] | [Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、プライバシ(暗号)に使うパスワードを入力します(スペース ￥ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [暗号化アルゴリズム] | 暗号化アルゴリズムを選びます。
   [認証方式] | 認証方式を選びます。
   [TRAP許可設定] | SNMPのTRAP機能を使って、本機の状態を通知する場合は、TRAP機能の設定をします。
   | [許可設定] | SNMPのTRAP機能を使う場合は、[許可する]を選びます。
   | [認証失敗時のTRAP設定] | 認証失敗時にTRAP送信を行うかどうかを選びます。
   [管理情報] | 必要に応じて、本機の情報を入力します。
   | [装置名称] | 本機の名前(MIBのsysName)を入力します(半角255文字以内)。
   | [設置場所] | 本機の設定場所(MIBのsysLocation)を入力します(半角255文字以内)。
   | [管理者名] | 管理者の名前(MIBのsysContact)を入力します(半角255文字以内)。

2. SNMPのTRAP機能を使って、本機の状態を通知する場合は、管理者モードの[メンテナンス]-[状態通知設定]-[IPアドレス]または[IPXアドレス]-[編集]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [通知先アドレス] | 本機の状態を通知するアドレスを指定します。 [IPアドレス]を通知先とする場合は、IPアドレス(IPv4)、IPアドレス(IPv6)、ホスト名のいずれかを入力します(半角253文字以内)。 [IPXアドレス]を通知先とする場合は、IPXアドレスを、8桁の16進数で入力します。
   [ポート番号] | [IPアドレス]を通知先とする場合は、必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
   [ノードアドレス] | [IPXアドレス]を通知先とする場合は、ノードアドレスを12桁の16進数で入力します。
   [コミュニティ名] | コミュニティー名を入力します(半角15文字以内)。
   [トレイ紙補給] | トレイの用紙がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [紙づまり発生] | 紙づまりが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [PMコール] | 定期点検が必要になったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [ステープル針交換] | ステープルの針がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [トナー補給] | トナーがなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [フィニッシャー積載オーバー] | フィニッシャー積載オーバーを通知する場合は、チェックをつけます。
   [サービスコール] | サービスコールが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [ジョブ終了] | ジョブが終了したときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [パンチくず除去] | パンチくずの除去が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [廃棄トナーボックスフル] | 廃棄トナーボックスの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [ドラムユニットライフ] | ドラムユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [現像ユニットライフ] | 現像ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [定着ユニットライフ] | 定着ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [転写ローラユニットライフ] | 転写ローラユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [転写ベルトユニットライフ] | 転写ベルトの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
   [オゾンフィルターライフ] | オゾンフィルターの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。