# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。

- ファクス機能について
- ファクスの準備(管理者向け)
  - 準備の流れ
  - お使いになるために必要な作業
  - 必要に応じて行う作業
- 送信のしかた
  - 送信する(基本的な操作の流れ)
  - 送信先の状態を確認して送信する(手動送信)
  - 仕上りを確認して送信する
  - プログラムを呼出して送信する
  - 宛先の指定
  - ファクス送信のオプション設定
    - 基本的なオプション設定
    - いろいろな原稿に合わせた設定(応用設定)
    - 画質／濃度の調整(応用設定)
    - スタンプ／ページ番号の追加(応用設定)
    - その他のオプション設定(応用設定)
- こんな送信のしかたがあります
  - 発信元名を変更して送信する(ファクス発信元設定)
  - ファクスを再送信する
  - リダイアルできなかったファクスを再送信する
  - 時刻を指定して通信する(タイマー通信)
  - 送信先のファクス番号を確認して送信する(宛先確認送信)
  - 中継機を指定して送信する(Fコード送信)
  - 親展のファクスを送信する(Fコード送信)
  - 増設した回線を使って送信する(回線指定)
  - ECMモードを解除して送信する(ECM)
  - スーパーG3モードを解除して送信する(V34)
  - 1ページずつ送信する(クイックメモリー送信)
  - 海外へ送信する(海外通信モード)
  - パスワードをつけて送信する(パスワード送信)
  - ポーリング用のファイルを登録する(ポーリング送信)
  - ポーリング用のファイルを掲示板に登録する(ポーリング送信)
- 受信のしかた
  - 自動で受信する(ファクス専用で使う)
  - 自動で受信する(電話機を接続して使う)
  - 自動で受信する(留守番電話を使う)
  - 手動で受信する
- こんな受信のしかたがあります
  - 受信した日時を追加して印刷する(受信情報)
  - 印刷できないファクスを保存／転送する(メモリー代行受信)
  - 受信したファクスを自動で振分ける(TSI受信振分け)
  - 受信したファクスを他の宛先へ転送する(転送ファクス)
  - 受信したファクスを強制的にボックスに保存する(強制メモリー受信)
  - 親展のファクスを受信する(親展受信)
  - 本機を中継機として使う(中継受信)
  - 電話機から受信を指示する(リモート受信)
  - パスワードで通信相手を制限する(閉域受信)
  - ポーリング用のファイルを受信する(ポーリング受信)
  - 掲示板に登録されたファイルを受信する(ポーリング受信)
  - 受信したファクスを指定したボックスに保存する(PC-FAX受信)
  - 昼休みや夜間のファクスの印刷を停止する
  - ファクスを両面印刷する(受信原稿両面印刷)
  - ファクスの印刷設定をする(管理者向け)
- ファクスレポートの印刷
- 宛先の管理
  - よく使う宛先を登録する(短縮宛先)
    - 設定メニューから登録する
    - ファクス/スキャン基本画面から登録する
  - 複数宛先をグループで登録する(グループ宛先)
  - 着信を拒否する宛先を登録する(着信拒否宛先)
  - 直接入力した宛先を短縮宛先として登録する
  - 宛先情報をインポート／エクスポートする(管理者向け)
  - 宛先情報のリストを印刷する(管理者向け)