ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の仕様を確認する

# 本体の仕様を確認する

- 本体仕様
- 両面同時原稿送り装置仕様
- スキャナー機能仕様
- プリンター機能仕様

## 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub 754 bizhub 654
形式 | コンソール
読取り解像度 | 600 dpi 600 dpi
書き込み解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi
階調 | 256階調
メモリー容量 | 2 GB(標準)、4 GB(オプション装着時)
HDD容量 | 250 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2 kgまで)
最大原稿サイズ | A3
複写サイズ | 本体：SRA3、A3～A5、郵便はがき、A3ワイド(304.8 mm 457.2 mm、311.1 mm 457.2 mm) 手差しトレイ：SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(304.8 mm 457.2 mm)、郵便はがき、封筒*1、インデックス紙、長尺紙(幅：210 mm ～ 297 mm、長さ：457 mm ～ 1200 mm)*2 *1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *2 長尺紙への印刷はコンピューターからのプリントのみに対応しています。
画像欠け幅 | 先端：4.2 mm以内、後端：3 mm以内、手前/奥側：3 mm以内
対応用紙坪量 | 本体：52 g/m2 ～ 256 g/m2 手差しトレイ：52 g/m2 ～ 300 g/m2
ウォームアップタイム(23℃、定格電圧時) | 30秒以下
ファーストコピータイム | bizhub 754 3.6秒以下 bizhub 654 3.7秒以下
連続複写速度 | bizhub 754 75枚/分(A4 ・B5 ) 42枚/分(B4) 37枚/分(A3) ※1200 dpi 1200 dpiモード時、または普通紙以外の用紙に印刷する場合は速度が低下します。 bizhub 654 65枚/分(A4 ・B5 ) 37枚/分(B4) 33枚/分(A3) ※1200 dpi 1200 dpiモード時、または普通紙以外の用紙に印刷する場合は速度が低下します。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：1±0.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能) ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能)
給紙方式/給紙量 | 給紙トレイ4段(ユニバーサルトレイ550枚 2段＋下段左1650枚＋下段右1100枚) (64 g/m2) 手差しトレイ 165枚(64 g/m2)
排紙容量 | 250枚(オプションの排紙トレイ OT-503装着時)
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ：SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(304.8 mm 457.2 mm、311.1 mm 457.2 mm)、郵便はがき 対応用紙坪量：52 g/m2 ～ 256 g/m2
電源 | AC100V 15 A(50/60 Hz)
最大消費電力 | 1.5 kW
大きさ(幅奥行 高さ) | 650 mm 799 mm 1155 mm(本体＋ADF)
機械占有寸法(幅 奥行) | 988 mm 1525 mm ※給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | 約201 kg

## 両面同時原稿送り装置仕様

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 210 g/m2 両面原稿：50 g/m2 ～ 210 g/m2 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時：最大1000 mm)
原稿積載量 | 180枚(64 g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度(A4 ) ※コピー時 | bizhub 754 片面：75面/分、両面：150面/分(解像度600 dpi) bizhub 654 片面：65面/分、両面：130面/分(解像度600 dpi)
電源 | 本体から供給
大きさ(幅奥行高さ) | 618 mm 575 mm 140 mm
質量 | 約17.8 ㎏

## スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：変倍してスキャン可能
原稿読取り速度 | カラー90面/分、モノクロ90面/分 ※ADFを使用してA4原稿を400 dpiでスキャンした時の速度です。
両面同時読取り時 | カラー180面/分、モノクロ180面/分 ※ADFを使用してA4原稿を400 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML(pptx、xlsx、docx)、サーチャブルPDF
対応OS | Windows XP * Windows Vista * Windows 7 * Windows 8 * * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64)環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver HDD TWAIN Driver

## プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 1800 dpi 600 dpiまたは1200 dpi 1200 dpi(1200 dpiモード時)
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6(XL ver. 3.0) エミュレーション PostScript 3 エミュレーション(3016) XPS ver.1.0 BMLinkS
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP(LPD，Raw，SMB，IPP) AppleTalk IPX/SPX
対応OS(PCL) | Windows XP(SP2以降) Windows XP x64 Edition Windows Server 2003 * Windows Server 2003 R2 * Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 * Windows Server 2012 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
対応OS(PS) | Windows XP(SP2以降) Windows XP x64 Edition Windows Server 2003 * Windows Server 2003 R2 * Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 * Windows Server 2012 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。 Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4, 10.5(PPD+PDE) Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8(Intel版 PPD+PDE) Macintosh OS9.2(PPD) Linux(PPD)
対応OS(XPS) | Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 * Windows Server 2012 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1