ユーザーズガイド

検索

ホームコピー仕上りを確認してコピーする

# 仕上りを確認してコピーする

- プレビュー画像を確認してコピーする
- 1部だけお試しコピーする(確認コピー)

## プレビュー画像を確認してコピーする

コピーの仕上りイメージをタッチパネルで確認してからコピーできます。

誤った設定をしていないかどうかを仕上りイメージで確認することで、ミスコピーを未然に防ぐことができます。

1. 原稿をセットします。

2. [コピー]をタップします。

3. コピーの各種設定をします。

4. [プレビュー]をタップします。

5. [プレビュー画像で確認]をタップし、原稿の向きに合わせて[原稿セット方向]を選びます。

6. [実行]をタップします。

   原稿が読込まれ、プレビュー画面が表示されます。

7. [ページ確認]をタップします。

   プレビュー表示を変更する画面が表示されます。

   - 引続き原稿を読込む場合は、原稿をセットしてから[読込み開始]をタップします。

   - コピーを開始する場合は、[印刷実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   - 複数ページの原稿を読込んだ場合、プレビュー画像をフリックすると、ページ送り/戻しができます。

8. プレビュー表示を確認し、必要に応じて画像の回転や設定を変更します。

   - 引続き原稿を読込む場合は、原稿をセットしてから[読込み開始]をタップします。

   - プレビュー画像をダブルタップすると、画像を拡大できます。

   - [+]/[-]をタップすると、プレビュー画像を拡大/縮小できます。

   - [180度]をタップすると、プレビュー画像を180度回転できます。

   - 複数ページの原稿を読込んだ場合、左右のページ送りキーをタップすると、ページ送り/戻しができます。

9. すべての原稿を読込み終えたら、[印刷実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   コピーが開始されます。

## 1部だけお試しコピーする(確認コピー)

先に1部だけコピーして仕上りを確認してからコピーできます。

大量の部数をコピーするときは、確認コピー機能を使うことで、大量のミスコピーを未然に防ぐことができます。

1. 原稿をセットします。

2. [コピー]をタップします。

3. コピーの各種設定をします。

4. 必要に応じて、テンキーで部数を指定します。

   - 部数をタップするとテンキーが表示されます。部数入力のためのテンキーは常時表示させることができます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 登録キーに[10キー呼び出し]が割当てられている場合は、登録キーを押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。

   - 部数の入力をやり直したいときは、[C] をタップします。

5. [プレビュー]をタップします。

6. [印刷して確認]をタップし、原稿の向きに合わせて[原稿セット方向]を選びます。

7. [実行]をタップします。

   - ADFに原稿をセットした場合は、手順11に進みます。１部だけコピーが開始されます。

   - 原稿ガラスに原稿をセットした場合は、手順8に進みます。

8. 次の原稿をセットし、スタートを押します。

9. すべての原稿を読込み終えたら、[読込み終了]をタップします。

10. スタートを押します。

    1部だけコピーが開始されます。

11. コピー結果を確認します。

    - 必要に応じて[設定変更]をタップし、コピーの各種設定を変更します。

12. [印刷実行]をタップすると、残りの部数のコピーが開始されます。

    残りの部数のコピーが開始されます。