ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す配布用の資料や冊子のように仕上げたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 配布用の資料や冊子のように仕上げたい

#### ステープルでとじるには(［ステープル］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [ステープル]

用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[コーナー] | 用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじてから排紙します。
[2点] | 用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじてから排紙します。
[位置指定] | とじ位置と原稿のセット方向を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からとじ位置を自動的に決定します。

#####

- ステープル機能を使うには、オプションのフィニッシャーが必要です。

#### とじしろを作るには(［とじしろ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [とじしろ]

用紙のとじ方向を選び、とじ方向のとじしろ(余白)量を調整してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | とじしろを設定するときに[ON]を選びます。
[とじしろ方向] | 用紙のとじ方向を選びます。 [自動]：とじ方向が自動で設定されます。ファイルの長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。ファイルの長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。 [左開き/とじ]：用紙の左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き/とじ]：用紙の右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き/とじ]：用紙の上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[とじしろ量の調整] | とじしろの量を0.1 mm単位で調整します。 [+]／[-]またはテンキーをタップして調整します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。 用紙の表面と裏面が上下逆にならないよう、原稿と同じ開き方向でコピーします。

#### パンチ穴をあけるには(［パンチ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [パンチ]

用紙にパンチ穴をあけるときに、パンチ位置を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[位置指定] | パンチ位置と原稿のセット方向を選びます。パンチ位置を[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からパンチ位置を自動的に決定します。

#####

- パンチ機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-535にパンチキット PK-521またはZ折りユニットを装着するか、フィニッシャー FS-534 にパンチキット PK-520の装着が必要です。

#### 用紙を折るには(［紙折り/中とじ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [紙折り/中とじ]

用紙を紙折りや中とじするときに、とじ方／折り方を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[中折り] | コピーした用紙を2つ折りにしてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。
[中とじ] | コピーした用紙を中央で2つ折りし、ステープルでとじてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。
[三つ折り] | コピーした用紙を3つ折りにしてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。
[Z折り] | コピーした用紙の長辺をZ折りにしてから排紙します。 詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 中折り／中とじ機能を使うには、オプションのフィニッシャーと中綴じ機が必要です。

- 三つ折り機能を使うには、オプションのフィニッシャーと中綴じ機が必要です。

- Z折り機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-535とZ折りユニットが必要です。

#### 小冊子のように仕上げるには(［小冊子］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [小冊子]

小冊子の形態になるように、原稿データの順番を並べ換え、見開きで両面コピーします。開き方向を指定したり、表紙／裏表紙を挿入したりすることもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 小冊子を設定するときに[ON]を選びます。
[左開き]／[右開き] | コピーしたあとの開き方向を選びます。
[紙折り/中とじ] | コピーした用紙の中央をステープルでとじたり、用紙の中央を2つ折りにしたりしてから排紙します。 [中折り]：コピーした用紙を中央で2つ折りにしてから排紙します。 [中とじ]：コピーした用紙を中央で2つ折りし、ステープルでとじてから排紙します。
[用紙] | コピーする用紙を選びます。小冊子を見開きにしたサイズの用紙を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[カバーシート] | 小冊子に表紙として本文と異なる用紙を挿入するときに設定します。 [表コピー]：原稿の先頭ページを表紙にコピーするときに選びます。 [表白紙]：表紙を白紙で挿入するときに選びます。 [用紙]：表紙に使う用紙を選びます。

#####

- 中折り／中とじ機能を使うには、オプションのフィニッシャーと中綴じ機が必要です。

#####

- [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能を設定し、設定の操作を簡単にすることができます(初期値：[OFF])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 用紙の中央をとじるには(［中とじ］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [紙折り/中とじ]
      - [中とじ]

コピーした用紙を中央で2つ折りし、ステープルでとじてから排紙します。

#####

- 中とじ機能を使うには、オプションのフィニッシャーと中綴じ機が必要です。

#### 部単位で区別して排紙するには(［グループ/ソート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [グループ/ソート]

複数の部数をコピーするときに、排紙のしかたを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[グループ(ページごと)] | 「111」、「222」、「333」、「444」、「555」のようにページごとに区別して排紙します。
[ソート(1部ごと)] | 「12345」、「12345」、「12345」のように1 部ずつ区別して排紙します。

#### ページや部単位で仕分けして排紙するには(［仕分け］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [仕上り]
    - [仕分け]

部数またはページ単位で仕分けして排紙するときに選びます。

フィニッシャーを装着している場合、コピーが完了した用紙を部数またはページ単位でずらして排紙します。

フィニッシャーを装着していない場合、以下の条件を満たすと、コピーが完了した用紙を部数またはページ単位で、 用紙をタテヨコ交互に仕分けして排紙します。

- A4、B5または8-1/2 11の用紙を使う

- サイズと種類の同じ用紙を方向と方向にセットする

- 用紙／サイズ機能で自動用紙を設定する