ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい

### カラーや原稿サイズなどの基本的な設定をしたい

#### 原稿を読込むカラーモードを選ぶには(［カラー］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [カラー]

原稿を読込むときのカラーモードを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[オートカラー] | 原稿の色に合わせて、自動的に[フルカラー]または[グレースケール]を選んで読込みます。
[フルカラー] | 原稿の色に関わらず、フルカラーで読込みます。 白黒以外の色を使った原稿や、カラー写真を読込むときに選びます。
[グレースケール] | 原稿の色に関わらず、グレースケールで読込みます。白黒写真など、ハーフトーンが多い原稿を読込むときに選びます。
[白黒2値] | 原稿を、白と黒の中間色を使わずに、白か黒かで読込みます。 線画など、白黒の境がはっきりしている原稿を読込むときに選びます。

#####

- [オートカラー]を選んで読込んだにも関わらず、原稿の色に合わせて正しく読込まれない場合は、カラーの判定レベルを調整してください。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 読込む原稿のサイズを設定するには(［読込みサイズ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [読込みサイズ]

読込む原稿のサイズを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿のサイズに合わせて、自動的にサイズを選んで読込みます。
[A系・B系] | A系・B系サイズの原稿を読込むときに選びます。[A系・B系]をタップして、A系・B系それぞれの定形サイズを選びます。
[インチ系] | インチ系サイズの原稿を読込むときに選びます。[インチ系]をタップして、インチ系の定形サイズを選びます。
[その他] | はがきや、A系・B系、インチ系サイズ以外の原稿を読込むときに選びます。[その他]をタップすると、各定形サイズを選べます。
[写真サイズ] | 写真または写真専用のサイズの原稿を読込むときに選びます。[写真サイズ]をタップして、各定形サイズを選びます。
[不定形サイズ] | 不定形サイズの原稿を読込むときに選びます。縦、横それぞれの数値を入力します。

#### 原稿を読込む解像度を設定するには(［解像度］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [解像度]

原稿を読込むときの解像度を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[スキャン解像度] | スキャン送信する原稿の解像度を選びます。 E-mail送信、SMB送信、FTP送信、WebDAV送信、ボックス保存をするときは、以下の解像度で読込みます。 [200 200 dpi]：通常の原稿を読込むときに選びます。 [300 300 dpi]：通常の原稿をより高い解像度で読込むときに選びます。 [400 400 dpi]：小さな文字や図などが描かれた原稿を読込むときに選びます。 [600 600 dpi]：原稿をファイルに変換したときに、最もファイルサイズが大きくなります。フルカラーの写真など、画質の細やかさを求める原稿を読込むときなどに選びます。
[ファクス解像度] | ファクス送信する原稿の解像度を選びます。 ファクス送信、インターネットファクス送信、IPアドレスファクス送信をするときは、以下の解像度で読込みます。 [普通]：画質の細やかさを求めない原稿を読込むときや、大量の原稿を短時間で送信したいときなどに選びます。 [精細]：通常の原稿を読込むときに選びます。 [高精細]：小さな文字や図などが描かれた原稿を読込むときに選びます。 [超高精細]：画質の細やかさを求める原稿を読込むときに選びます。

#####

- より精細に読込むほど送信する情報量が増え、送信時間が長くなります。E-mail送信やインターネットファクスなど、送信手段にE-mailを使うときは、データ容量に制限がないかをご確認ください。

#### 原稿の両面を読込むには(［片面/両面］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [片面/両面]

原稿を読込む面を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[片面] | 原稿の片面を読込みます。
[両面] | 原稿の両面を読込みます。
[表紙+両面] | 原稿の最初のページだけ片面を読込み、残りのページは両面を読込みます。

#### 読込んだ原稿データのファイル名を変更するには(［文書名/件名/他］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [文書名/件名/他]

読込んだ原稿データのファイル名を変更します。

E-mail送信する場合は、E-mailの件名と本文の指定や、発信元のメールアドレス(Fromアドレス)の変更ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[文書名] | 必要に応じて、読込んだ原稿データのファイル名を変更します。
[件名] | 必要に応じて、E-mailの件名を変更します。件名の定型文を登録している場合は、登録している件名から選ぶこともできます。
[From] | 必要に応じて、発信元のメールアドレスを変更します。 通常は、管理者のメールアドレスを発信元アドレスとして送信します。 ユーザー認証を導入している場合は、ログインしたユーザーのメールアドレスを送信元のメールアドレスとして使います。
[本文] | 必要に応じて、E-mailの本文を入力します。本文の定型文を登録している場合は、登録している本文から選ぶこともできます。

#####

- E-mailの件名と本文の定型文を登録できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ファイル名の初期値を変更できます。機能の頭文字を付与するかどうかの設定や、装置名の代わりに任意の文字列の指定ができます。詳しくは、こちらをごらんください。

- ユーザーに対して、E-mail送信の発信元のメールアドレス(Fromアドレス)の変更を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちらをごらんください。

#### インターネットファクスの送信先ごとに、件名と本文を変更するには(［文書名/件名/他］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [文書名/件名/他]

読込んだ原稿データのファイル名を変更します。

E-mail送信する場合は、E-mailの件名と本文の指定や、発信元のメールアドレス(Fromアドレス)の変更ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[文書名] | 必要に応じて、読込んだ原稿データのファイル名を変更します。
[件名] | 必要に応じて、E-mailの件名を変更します。件名の定型文を登録している場合は、登録している件名から選ぶこともできます。
[From] | 必要に応じて、発信元のメールアドレスを変更します。 通常は、管理者のメールアドレスを発信元アドレスとして送信します。 ユーザー認証を導入している場合は、ログインしたユーザーのメールアドレスを送信元のメールアドレスとして使います。
[本文] | 必要に応じて、E-mailの本文を入力します。本文の定型文を登録している場合は、登録している本文から選ぶこともできます。

#####

- E-mailの件名と本文の定型文を登録できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ファイル名の初期値を変更できます。機能の頭文字を付与するかどうかの設定や、装置名の代わりに任意の文字列の指定ができます。詳しくは、こちらをごらんください。

- ユーザーに対して、E-mail送信の発信元のメールアドレス(Fromアドレス)の変更を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちらをごらんください。

### いろいろな原稿に合わせた設定をしたい

#### 異なるサイズの原稿をまとめてADFで読込むには(［混載原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [混載原稿]

サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。読込む原稿の幅が同じときは、[同幅混載]を選びます。幅が異なる原稿のときは、[異幅混載]を選びます。

#### 普通紙よりも薄い紙の原稿をADFで読込むには(［薄紙原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [薄紙原稿]

普通紙よりも薄い原稿を読込むときに、ADFの原稿を搬送する速度を遅くして、原稿を巻込みにくくします。

#### 折りぐせのある原稿をADFで読込むには(［Z折れ原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [Z折れ原稿]

折りぐせのついた原稿でも、原稿サイズを正確に検知します。

#### 原稿ガラスにセットできない長い原稿を読込むには(［長尺原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [長尺原稿]

定形サイズ(A3 または11 17)よりも通紙方向が長い原稿をセットするときに選びます。

#### 原稿をセットした方向を指定するには(［原稿セット方向］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [原稿セット方向]

セットした原稿の向きを指定します。

#### 上開きの両面原稿を読込んだとき、画像の上下が反転せずに、正しく表示されるようにするには(［原稿のとじしろ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [原稿のとじしろ]

両面の原稿を読込むときに、とじしろの位置が逆にならないよう、原稿のとじしろ位置を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿のとじしろが自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。
[左開き/とじ] | 原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。
[上開き/とじ] | 原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。

#### ADFから原稿を読込むときに、スリットガラスのゴミを除去しながら読込むには(［汚れ軽減モード］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [汚れ軽減モード]

ADFで原稿を読込むときに、スリットガラスのゴミを除去しながら読込みます。

通常と比べて、原稿の読込み時間が長くなります。

#### 白紙ページを読飛ばすには(［白紙原稿除去］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [白紙原稿除去]

ADFにセットした原稿に白紙ページが含まれている場合に、白紙ページを、スキャン対象から除外します。

白紙ページが含まれている原稿を読込むときに選びます。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。

#####

- [白紙原稿除去]を設定して読込んだにも関わらず、白紙ページが正しく検出されない場合は、白紙ページを検出する度合いを調整してください。詳しくは、こちらをごらんください。

#### 本やカタログの左右ページを分割して読込むには(［ブック原稿］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [ブック原稿]

本やカタログなどの見開き原稿を、左右のページそれぞれに分割したり、見開きのまま読込んだりできます。本やカタログなどは、原稿ガラスにセットして、ADFを開いたまま読込みます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ブック原稿を設定するときに[ON]を選びます。
[出力方法] | 見開き原稿の読込み方法を選びます。 [見開き]：見開き原稿をそのまま読込みます。 [分割]：見開き原稿をページ順に、左右1ページずつ分割して読込みます。 [表カバー]：表紙と、左右に分割された見開き原稿を、原稿の順番どおりに読込みます(表紙、見開き原稿の順番に読込みます)。 [表+裏カバー]：表紙／裏表紙と、左右に分割された見開き原稿を原稿の順番どおりに読込みます(表紙、裏表紙、見開き原稿の順番に読込みます)。
[開き方向] | [出力方法]で[分割]、[表カバー]、[表+ 裏カバー]のいずれかを選んだときに、読込む見開き原稿の開き方向を選びます。 左側でとじてある見開き原稿は[左開き]、右側でとじてある見開き原稿は[右開き]を選びます。 開き方向の設定を間違えた場合、見開き原稿の左右のページ順が逆になりますのでご注意ください。
[枠消し] | 原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる周囲の影を消去します。 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去するだけでなく、辺ごとに異なる幅でも消去できます。 [枠全体]：原稿の周囲4 辺を同じ幅で消去するときに選びます。[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 [上][下][左][右]：原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去するときに選びます。[枠全体]のチェックを外し、辺([上][下][左][右])を選び、[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、辺ごとに消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 消去しない場合は、[消去する]の設定を解除します。
[折り目消し] | 原稿の厚みによって原稿カバーをきちんと閉じられないときに生じる中央部分の影を消去します。 [+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。

#### 大量の原稿を、1つのジョブとして読込むには(［連続読込み］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [連続読込み]

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱うことができます。

ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

#####

- 連続読込みの操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

### 画質や濃度の調整をしたい

#### 原稿の内容に適した画質に自動調整するには(［原稿画質］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [原稿画質]

原稿の記載内容に適した設定を選び、最適な画質で読込みます。

設定 | 説明
--- | ---
[文字] | 文字が多い原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジをシャープに再現して、読みやすい画像にします。
[文字/写真　印刷写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[文字/写真　印画紙写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 写真の部分が、印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真　印刷写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真　印画紙写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質で読込みます。印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[薄文字原稿] | 文字が多い原稿で、細い文字や、濃度が薄い文字の場合に、最適な画質で読込みます。 文字の濃度を濃く再現して、読みやすい文字にします。
[コピー原稿] | コピーやプリンターで出力した、濃度が均一な原稿を、最適な画質で読込みます。

#### 原稿を読込む濃度を調整するには(［濃度］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [濃度]

原稿に合わせて濃度を調整して読込みます。

#### 原稿の下地の濃度を調整して読込むには(［下地調整］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [画質/濃度]
      - [下地調整]

新聞紙や再生紙でできた原稿など、下地に色が付いている原稿や、裏面が透ける薄い原稿の下地の濃度を調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[下地除去] | 薄紙でできた両面の原稿や、下地に色が付いている原稿を、最適な画質で読込みます。 [裏写り除去]：裏面が透けて見える両面の原稿など、裏写りさせたくないときに選びます。 [黄ばみ除去]：地図など、下地に色が付いている原稿を使うときに選びます。
[下地調整レベル] | 下地に色が付いている原稿の、下地の色の濃度を調整します。[自動]を選ぶと、下地の色の濃度を自動で判別して、最適な下地の濃度で読込みます。

### スタンプやページ番号を追加したい

#### 日付／時刻を追加するには(［日付/時刻］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [日付/時刻]

印字する位置や表記のしかたを選び、原稿を読込んだ日付や時刻を追加します。全ページに追加したり、先頭ページだけに追加したりすることもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 日付／時刻を印字するときに[ON]を選びます。
[日付種類] | 印字する日付の表記のしかたを選びます。
[時刻種類] | 印字する時刻の表記のしかたを選びます。時刻を印字しない場合は、[しない]を選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体、色を選びます。 本機で印刷する場合は、モノクロで印刷されます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#### ページ番号を追加するには(［ページ番号］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ページ番号]

印字する位置や表記のしかたを選び、ページ番号や章番号を追加します。ページ番号や章番号は、全ページに追加されます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ページ番号を印字するときに[ON]を選びます。
[ページ種類] | 印字するページ番号の表記のしかたを選びます。
[印字開始ページ番号] | 1枚目のページに印字するページ番号の、開始番号をテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。たとえば、原稿の3枚目からページ番号を印字したい場合は、「-1」と入力します。原稿の1枚目を「-1」、2枚目を「0」とカウントし、3枚目の原稿を「1」とカウントします。[印字開始ページ番号]は、カウントが1以降のページ番号を印字します。「2」を入力すると、原稿の1枚目から順に「2、3」と印字します。「-」は、[*]をタップするごとに+と-とを切換えます。
[印字開始章番号] | 章構成のある原稿で、2章目以降から章番号を印字したいときにテンキーで入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。章番号は、[ページ種類]で[章ページ]を選んだときにだけ設定できます。たとえば、3章目から章番号を印字したい場合は、「-1」と入力します。原稿の1章目を「-1」、2章目を「0」とカウントし、3章目の原稿を「1」とカウントします。[印字開始章番号]は、カウントが1以降の章番号を印字します。「2」を入力すると、原稿の1章目の1枚目から「2-1、2-2」と印字します。「-」は、[*]をタップするごとに+と-とを切換えます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや書体、色を選びます。 本機で印刷する場合は、モノクロで印刷されます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#### スタンプを追加するには(［スタンプ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [スタンプ]

先頭ページまたはすべてのページに、「回覧」や「複製厳禁」などの文字を追加します。追加する文字は、登録済みの定型のスタンプや、任意で登録したスタンプから選べます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | スタンプを印字するときに[ON]を選びます。
[スタンプ種類] | 印字するスタンプを選びます。
[印字ページ] | 印字するページの範囲を選びます。
[文字詳細] | 必要に応じて、印字する文字のサイズや色を選びます。 本機で印刷する場合は、モノクロで印刷されます。
[印字位置指定] | 必要に応じて、印字する文字の位置を選びます。印字する位置は、[位置調整]でさらに細かく調整できます。

#### ヘッダー／フッターに情報を追加するには(［ヘッダー/フッター］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [ヘッダー/フッター]

指定したページの上下の余白部分(ヘッダー／フッター)に、日付や時刻をはじめ、任意の文字を追加します。ヘッダー／フッターに追加する情報は、あらかじめ本機に登録しておく必要があります。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | ヘッダー／フッターを印字するときに[ON]を選びます。
[ヘッダー/フッター呼出し] | 印字するヘッダー／フッターを選びます。あらかじめ登録されたヘッダー／フッターから選びます。
[確認/一時変更] | 必要に応じて、[ヘッダー/フッター呼出し]で選んだプログラムの内容を確認または一時的に変更します。 [ヘッダー設定]：ヘッダーに印字する内容を変更します。 [フッター設定]：フッターに印字する内容を変更します。 [印字ページ]：印字するページの範囲を変更します。 [文字詳細]：印字する文字のサイズや書体、色を変更します。 本機で印刷する場合は、モノクロで印刷されます。

#####

- ヘッダー／フッターに追加する情報の登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

### その他のオプション設定

#### 読込んだ原稿に、読込み済みであることを証明するスタンプを付けるには(［済みスタンプ］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [済みスタンプ]

ADFを使って原稿を読込むときに、読込んだ原稿に対して、読込み済みであることを証明する済みスタンプを押します。ファクス送信時に使います。

#####

- 済みスタンプを押すには、オプションのFAX済みスタンプユニットが必要です。

- スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄くなった場合はサービス実施店にお問い合わせください。

- [混載原稿]を設定して原稿を読込むときは、規定の位置に済みスタンプが押されない場合があります。

#### 原稿の端部(ふち)にある文字や影を消去して読込むには(［枠消し］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [枠消し]

原稿の周囲4 辺を同じ幅で消去します。辺ごとに異なる幅を指定して消去することもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 枠消しを設定するときに[ON]を選びます。
[枠全体] | 原稿の周囲4 辺を同じ幅で消去するときに選びます。 [消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[上][下][左][右] | 原稿の辺ごとに異なる幅を指定して消去するときに選びます。 [枠全体]のチェックを外し、辺([上][下][左][右])を選び、[消去量]で、[+]／[-]またはテンキーをタップして、辺ごとに消去する幅を指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 消去しない場合は、[消去する]の設定を解除します。

#### 文字などの境界をくっきりさせるには(［シャープネス］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [シャープネス]

画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。画像の、ガタガタした輪郭を滑らかにしたり、ぼやけた輪郭をくっきりさせたりします。

#### 送信と同時に、本機で印刷するには(［同時印刷］)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [同時印刷]

スキャン送信やファクス送信すると同時に、印刷することができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 送信と同時に印刷するときに[ON]を選びます。
[部数] | 必要に応じて、印刷する部数を入力します。
[片面/両面] | 両面印刷するときは、[両面]を選びます。
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 [コーナー]：用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじて排紙します。 [2点]：用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじて排紙します。 [位置指定]：とじ位置を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、とじ位置を自動的に決定します。