ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 S/MIME通信設定
検索

# S/MIME通信設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [E-mail設定]
        - [S/MIME通信設定]

本機でS/MIMEを使うための設定をします。E-mailの暗号化とデジタル署名の付加を行い、E-mailのセキュリティを強化できます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | S/MIMEを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[デジタル署名] | E-mail送信時にデジタル署名を付加する場合は、デジタル署名を付加する方法を選びます。 [常に署名しない]：デジタル署名を付加しません。 [常に署名する]：常にデジタル署名を付加します。E-mailを送信する前に特別な設定をしなくても、自動的にデジタル署名が付加されます。 [送信時に選択する]：デジタル署名を付加するかどうかを、E-mailを送信する前にユーザーに選ばせます。 初期値は[常に署名しない]です。
[メール本文の暗号化種類] | E-mailの本文の暗号化方式を選びます。 初期値は[3DES]です。
[S/MIME情報の印刷] | 本機がS/MIMEメールを受信したときに、S/MIME 情報を印刷するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[証明書の自動取得] | 受信したE-mail から証明書を自動的に取得するかどうかを選びます。 取得した証明書は、証明書に記載されているメールアドレスと一致するE-mail宛先に追加登録されます。 初期値は[しない]です。
[証明書検証強度設定] | [証明書の自動取得]で[する]を選んだ場合に、取得した証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。
[デジタル署名形式] | E-mail送信時にデジタル署名を付加する場合は、デジタル署名の認証方式を選びます。 初期値は[SHA-1]です。