ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明機能設定
検索

# 機能設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [機能設定]

ファクスのいろいろな送受信機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[機能ON/OFF設定] | ファクスの誤送信を防ぐための宛先2 度入力機能や、F コード送信、中継受信などの送受信機能の有効／無効を設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ダイアルイン設定] | ダイアルイン機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[強制メモリー受信設定] | 強制メモリー受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[受信データ削除制限設定] | 受信したファクスの削除を制限するための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[閉域受信設定] | 閉域受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[転送ファクス設定] | 転送ファクス機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[リモート受信設定] | リモート受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[再送信設定] | 再送信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[PC-FAX送信許可設定] | ファクスドライバーを使ったPC-FAX送信を許可するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[PC-FAX受信設定] | PC-FAX受信機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[TSI受信振分け設定] | TSI受信振分け機能を使うための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[TSIファイル形式一括設定] | 受信したファクスをTSI受信振分け機能を使って自動転送するときのファイル形式を設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[送信回線自動切替設定 ] | 複数の回線をお使いの場合に、ファクス送信に使用する回線を指定しなかったとき、使用する回線を自動的に切換えるかどうかを設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。