ユーザーズガイド

検索

ホーム PC-FAX 親展のファクスを送信する(親展通信)

# 親展のファクスを送信する(親展通信)

- 親展通信について
- 送信のしかた

## 親展通信について

親展通信は、登録番号やパスワードが必要なボックス(親展ボックス)を使って、特定の相手とだけ通信する機能です。

セキュリティを強化したファクス通信ができます。

#####

- 送信先の装置にF コード機能が備わっている必要があります。

- 親展送信する場合、あらかじめ送信先の親展ボックスのボックス番号と、親展受信用の通信パスワードの確認が必要です。

## 送信のしかた

1. [FAX送信ポップアップ]画面で[FAXモード設定詳細...]をクリックします。

   [FAXモード詳細]画面が表示されます。

2. 送信先の親展ボックスを指定します。

   - [SUBアドレス]：送信先の親展ボックスのボックス番号を入力します。

   - [送信ID]：送信先の親展ボックスの通信パスワードを入力します。

3. [OK]をクリックします。