ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明コピー設定
検索

# コピー設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [コピー設定]

コピーモードで使う各機能を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に切換えるかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に切換えるかどうかを設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[コピー操作時の印刷受付] | 操作パネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したとき、すぐに印刷するか、コピー完了後に印刷するかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。