ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本機の認証設定をする

# 本機の認証設定をする

ここでは、認証方式を[本体装置認証]に設定する場合を例に説明します。

#####

- 認証カードに登録されているカードIDを使って、LDAPサーバーで認証するようにも設定できます(LDAP-ICカード認証)。設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

- ICカードによるユーザー認証と部門管理を組合せることで、ユーザーを部門ごとに管理することもできます。部門管理を組合せる場合、ユーザーと部門を連動させて管理したり、別々に管理したりできます。 部門管理について詳しくは、こちらをごらんください。

はじめに、本機の認証機能(本体装置認証)を設定します。

1. [設定メニュー]-[管理者設定]-[ユーザー認証 / 部門管理]-[認証方式]-[ユーザー認証]をタップします。

2. [認証方式]を[本体装置認証]に設定し、[OK]をタップします。

3. [OK]をタップします。

4. [はい]を選び、[OK]をタップします。

5. [認証装置設定]-[認証方式]-[ICカード認証]をタップし、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ICカードタイプ設定] | 使用するICカードの種類を選びます。 Felicaカードを使う場合は、[Felica]/[SSFC]/[FCF]/[FCF(キャンパス)]のいずれかを選びます。[SSFC]を選んだ場合は、会社コードや会社識別コードなどの詳細情報を登録します。 Type Aカードを使う場合は、[Type A]を選びます。 FelicaカードとType Aカードを併用する場合は、[Felica+TypeA]/[SSFC+TypeA]/[FCF+TypeA]/[FCF(キャンパス)+TypeA]のいずれかを選びます。[SSFC+TypeA]を選んだ場合は、会社コードや会社識別コードなどの詳細情報を登録します。
   [ICカードタイプ] | お使いのローダブルドライバーの種類によっては、設定されているICカードの種類が表示されます。
   [動作設定] | 本機へのログインのしかたを選びます。 [ICカード認証]：IC カードをかざすだけでログインします。 [ICカード認証+パスワード認証]：IC カードをかざして、パスワードを入力することでログインします。 初期値は[ICカード認証]です。
   [認証カードIDの通知] | 本機の使用状況を収集するカウンター情報に、認証カードのID を通知するかどうかを選びます。 初期値は[通知しない]です。

6. [OK]をタップします。

7. 必要に応じて、[ログアウト設定]をタップし、自動ログアウトに関する設定をします。

   - 原稿読込み終了時に、自動的にログアウトするかどうかを選びます(初期値：[ログアウトしない])。

8. [OK]をタップし、本機の認証設定を終了します。