ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の各部の名前とはたらきを確認する

# 本体の各部の名前とはたらきを確認する

- 前面
- 背面
- 内部

## 前面

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 操作パネル | 本機での各種設定を行います。
2 | 左カバー解除レバー | 左カバーを開くときに使います。
3 | 左カバー | 左カバーの紙づまりを処理するときに開きます。
4 | ガイド板 | 原稿の幅に合わせて調整します。
5 | 両面同時原稿送り装置 | 原稿を自動的に1 枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿でも反転することなく1度の通紙で読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
6 | 原稿給紙トレイ | 原稿を上向きにセットします。
7 | 原稿排紙トレイ | 読込みの終わった原稿が排紙トレイの上に排紙されます。
8 | スタイラスペン | タッチパネルのメニューを選んだり、文字を入力するときに使います。
9 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | 外部メモリー(USBメモリー)を接続するときに使います。
10 | 自動両面ユニットロック解除レバー | 自動両面ユニットをロックしているレバーです。
11 | 自動両面ユニット | 両面印刷を行うときに、用紙を反転します。
12 | 右上ドア | 紙づまり処理を行うときに開きます。
13 | 右上ドア解除レバー | 右上ドアをロックしているレバーです。
14 | 手差しトレイドア | 手差しトレイの紙づまり処理をするときに開きます。
15 | 手差しトレイ | 給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙に印刷するときに使います。 普通紙:150枚、厚紙1:100枚、厚紙1+:80枚、厚紙2:70枚、厚紙3:60枚、厚紙4:50枚、OHP フィルム:20枚、はがき、ラベル用紙は50枚、インデックス紙は70枚、封筒、長尺紙は10枚までセットできます。
16 | 手差しトレイドア解除レバー | 手差しトレイドアをロックしているレバーです。
17 | 右下ドア | 紙づまり処理を行うときに開きます。
18 | 右下ドア解除レバー | 右下ドアをロックしているレバーです。
19 | 用紙エンプティーランプ | トレイの用紙残量を、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。
20 | トレイ4 | 1000枚までの普通紙をセットできます。 厚紙1:750枚、厚紙1+:500枚、厚紙2:450枚、厚紙3:400枚、はがきは200枚までセットできます。
21 | トレイ3 | 1500枚までの普通紙をセットできます。 厚紙1:1150枚、厚紙1+:800枚、厚紙2:700枚、厚紙3:600枚、はがきは200枚までセットできます。
22 | トレイ1／トレイ2 | 500枚までの用紙をセットできます。 厚紙1:400枚、厚紙1+:280枚、厚紙2:250枚、厚紙3:200枚までセットできます。
23 | 前下ドア | 廃棄トナーボックスの交換、プリントヘッド窓清掃時に開きます。
24 | 前上ドア | トナーカートリッジの交換時に開きます。
25 | データランプ | 本機でのデータの受信状況を、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。
26 | 状態表示ランプ | 印刷中は白色に点滅します。
27 | 排紙トレイ | 印刷された用紙が排紙されます。
28 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えます。 通常使用時は、キーは青色に点灯し、節電時は、キーが青色に点滅または、オレンジ色に点灯します。
29 | 警告表示ランプ | 本機でトラブルが発生したことを、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。

## 背面

本図は本体にオプションのFAXキット FK-511 、FAXキット FK-508、FAX搭載キット MK-728を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | フィニッシャー用コネクター | フィニッシャーのコードを接続します。
2 | フィルター | 本体内部で発生したトナー粉などを回収します。
3 | ポート3回線コネクター(FAX3) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
4 | ポート4回線コネクター(FAX4) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
5 | 電源コード | 本機に電源を供給します。
6 | 防湿ヒーター電源スイッチ | 防湿ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき用紙が湿気を帯びるのを防止します。
7 | ネットワーク用ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | 本機をネットワークプリンター、ネットワークスキャナーとして使うときにネットワークケーブルを接続します。
8 | USBポート(タイプB)USB2.0/1.1 | USB接続のプリンターとして使うときに接続します。
9 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | 認証装置AU-102、認証装置AU-201を接続するときに使います。
10 | 外付け電話機接続用コネクター(TEL PORT1) | 外付け電話機のコードを接続します。 電話回線を1回線だけ使う場合は、こちらのコネクターにコードを接続してください。
11 | ポート1回線コネクター(LINE PORT1) | 一般加入電話回線を接続するときに使用します。 電話回線を1回線だけ使う場合は、こちらのコネクターにコードを接続してください。
12 | RS-232C ポート | JScribe用ICカード装置を接続するときに使用します。
13 | ポート2回線コネクター(LINE PORT2) | 一般加入電話回線を接続するときに使用します。
14 | オゾンフィルター | 本体内部で発生したオゾンを回収します。

## 内部

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 原稿ガラス | 原稿をセットするためのガラスです。
2 | 定着ユニット | 熱と圧力によってトナーを用紙に定着させる部品です。
3 | 主電源スイッチ | 本体の電源をON/OFFします。
4 | トータルカウンター | 現在までの総印刷枚数をカウントします。
5 | プリントヘッド窓清掃具 | 印刷品質が低下した時に、プリントヘッド窓の表面を清掃します。
6 | 廃棄トナーボックス | 使用済みの廃棄トナーをボックス内に回収します。
7 | 現像ユニット／ドラムユニット | 印刷イメージを生成します。
8 | トナーカートリッジ | 画像を生成するためのトナーが入っています。
9 | スリットガラス | ADF 使用時にこの部分で原稿の画像を読取ります。
10 | 原稿スケール | スケールに合わせて原稿をセットします。またセットした原稿のサイズを測るときに使います。
11 | 開閉ガイド | 原稿の裏面を読取るためのガイドをロックしているレバーです。紙づまりや裏面用スリットガラスを清掃するときに開きます。
12 | 裏面用スリットガラス | ADF使用時にこの部分で原稿の裏面の画像を読取ります。