ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクスネットワークファクス機能でできること

# ネットワークファクス機能でできること

- インターネットファクス
- IPアドレスファクス

## インターネットファクス

インターネットファクスは、企業内ネットワークやインターネットを通じて送受信するファクスです。

コンピューターと同じネットワークを利用するので、遠隔地へ送信するときや、原稿の枚数が多いときでも、通信費を気にせず送受信できます。

インターネットファクス使用時の注意は以下のとおりです。

- インターネットファクスを使う場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- インターネットファクスは、E-mailで送受信します。本機にインターネットファクス専用のメールアドレスを用意してください。

- 本機は、E-mailの送受信ができるネットワークに接続してください。

- カラー/グレースケール/白黒2値でファクスの送信ができます。

- 白黒2値の文書を受信した場合は、印刷できますが、カラーやグレースケールの文書を受信した場合は、データは破棄され、印刷されません。

## IPアドレスファクス

IPアドレスファクスは、企業内ネットワークなど、限られたネットワーク内で送受信するファクスです。

宛先にはIPアドレスを指定します。コンピューターと同じネットワークを使うので、通常のファクス送信のような通信費がかかりません。

また、宛先はIPアドレスのほか、ホスト名やメールアドレスを使うこともできます。

IPアドレスファクス使用時の注意は以下のとおりです。

- IPアドレスファクスを使う場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- IPアドレスファクスを使うには、オプションのFAXキットが必要です。

- カラー/グレースケール/白黒2値でファクスの送信ができます。

- TIFF（Profile-C）フォーマットの文書を受信した場合は、データは破棄され、印刷されません。