ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明同時印刷
検索

# 同時印刷

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - 複数のファイルを選択
        - [その他]
          - [バインド送信]
            - [応用設定]
              - [応用]
                - [同時印刷]

E-mail送信やSMB送信すると同時に、印刷することができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 送信と同時に印刷するときに[ON]を選びます。
[部数] | 必要に応じて、印刷する部数を入力します。
[片面/両面] | 両面印刷するときは、[両面]を選びます。
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 [コーナー]：用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじて排紙します。 [2点]：用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじて排紙します。 [位置指定]：とじ位置を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、とじ位置を自動的に決定します。